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Конкурсна документација има укупно 175  страна.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Град Пирот  .
Адреса наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот.
Матични број : 07131674
ПИБ: 100386203  
Шифра делатности: 8411 
Интернет страница наручиоца: www.pirot.rs  .
Врста наручиоца: Градска и општинска управа  .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.45/2018  су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт: Славица Пејић],
е-mail адреса (или број факса): 010-313-901.
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 15 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:1.3.45/2018  је извођење радова на санацији ОШ „Свети Сава“ у Пироту  .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације
10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова
Радови на санацији ОШ „Свети Сава“ у Пироту у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 


Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца. 


Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.


У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Милица Голубовић, телефон: 064-89-79-217.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 120 (сто двадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења - уз динамику договорену са корисником.
15. Место извођења радова 
Град Пирот, кат. Парцела 622 КО Пирот град, објекат ОШ „Свети Сава“, намена образовање, ул. Саве Немањића 2, Пирот.
16. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@pirot.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт: Божидар Ристић телефон 0648979221.
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Прилог конкурсне документације чини пројектно техничка документације која обухвата:
Санацији ОШ „Свети Сава“ у Пироту, ул. Д Саве Немањића 2, Пирот, катастарска парцела број 622 К.О. Пирот град
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „За ову јавни набавку потребно је Решење МУП-а за обављење послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву пожара“
Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара.“.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде већи од420.000.000,00 динара; 
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 300.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 

	Доказ: 
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.


3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
Врста

Количина

Камион „сандучар“ или кипер
комада   2
Лако доставно возило
комада   2
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
комада   2
Комбинована машина – „Скип“

комада   1
Цеваста фасадна скела

900 м2



	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 40 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 



	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;


5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).


6) Сертификати
	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту, ЈН бр.1.3.45/2018, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 23.06.2018. године, до 12.00 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) образац о произвођачима материјала и опреме,
10) образац Изјаве о кључном техничком особљу,
11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

13) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

15) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
· 30% аванс,
· 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту не може бити краћа од 24  месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења- уз динамику договорену са корисником.
Место извођења радова -  Град Пирот, кат. Парцела 622 КО Пирот град, објекат ОШ „Свети Сава“, намена образовање, ул. Саве Немањића 2, Пирот..
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.


Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 


По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 23.07.2018. године, у 12.15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Српских владара број 82, просторијa: Мала сала Скупштине Града Пирота, спрат II.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот, електронске поште на e-mail javnenabavke@pirot.rs или факсом на број 010-313-901) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.45/2018 ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. 


Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 


Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 
1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су: 

1) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.


Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010-313-901 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОШ „СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ
1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци САНАЦИЈА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.


Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту), ЈН број 1.3.45/2018  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту]
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту, набавке бр 1.3.45/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту, бр. 1.3.45/2018, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
 Санацији ОШ „Свети Сава“ у Пироту
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Град Пирот са седиштем у Пироту, Српских владара 82, ПИБ 100386203, кога заступа Мр Владан Васић, градоначелник (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 20.06.2018. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту, ЈН. Бр. 1.3.45/2018,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је  санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту .
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом (словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;

-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
(17) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(18) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(19) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(20) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(21) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
(22) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.


Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.


Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 


Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.


Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 


У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 


Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 


Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.
Члан 22.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године
-  образац о произвођачима материјала и опреме
- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Број примерака уговора

Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 27.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

	

	В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић



	Датум _________________


XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	
	Predmet JN

Opis pozicije radova
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena bez PDV-a
	
	Ukupna cena  bez PDV-a
	

	Br.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)
	

	OBJEKAT A ( STARA ŠKOLSKA ZGRADA )


	1. PRIPREMNI RADOVI

	1.1.
	Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde oko gradilišta visine 2m. Ograda se nalazi  u dvorištu škole gde izvođač vrši pripremu i lagerovanje materijala i sl. U okviru ograde predvideti kapije za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za svo vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjima za prolaznike. Radovi na objektu će se raditi fazno. Predvideti montažu, demontažu i premeštanje ograde više puta. Obračun po m1 ograde.
	m’
	95,00
	
	
	
	

	1.2.
	Montaža i demontaža metalne cevaste ili ramovske (čelične ili aluminijumske ) fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platforme postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje za upotrebu statičar. Visina skele cca 10m. Dužina skele cca 20m. Radovi na objektu će se raditi fazno. Predvideti montažu, demontažu i premeštanje skele više puta. Obračun po m² vertikalne projekcije montirane skele. Skela se plaća jednom i montirana je svo vreme trajanja građevinskih radova.

Istočna fasada
Severna fasada

Zapadna fasada

Južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	385,23

765,70

288,33

376,20
	
	
	
	

	1.3.
	Nabavka i postavljanje zastora fasadne skele za zadržavanje prašine. Celokupnu površinu skele pokriti zastorom za zadržavanje prašine. Zastor mora biti prošiven po vetikali i pričvršćen za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno zastor popravljati. Ovom pozicijom obuhvatiti i zaštitu svih otvora na fasadi (prozori ) PVC folijom ili drugim materijalom koji propušta svetlost, na odgovarajućoj podkonstrukciji. Zaštitom se ne smeju oštetiti novi prozori. Obračun po m² zaštićene površine.
Istočna fasada

Severna fasada

Zapadna fasada

Dvorišna južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	385,23

765,70

288,33

376,20
	
	
	
	

	1.4.
	Demontaža svih nepotrebnih elektroinstalacija  kao i demontaža i ponovna montaža nosača i kamera sa zidova.  Obračun paušalno
	pauš.
	1,00
	
	
	
	

	1.5.
	Nabavka, transport i montaža elevatora za transport materijala. Visina elevatora cca 12m. U cenu uračunati nabavku, montažu, demontažu i sve potrebne mere zaštite i zaštitne ograde. Obračun po kom.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.6.
	Nabavka, transport i montaža "tunela" za odbacivanje skinutog šuta sa fasade i krova. Tunel izraditi od zaštitnog platnenog omotača ili plastičnih cevi. Visina cca 12m. U cenu uračunati nabavku, montažu, demontažu i sve potrebne mere zaštite i zaštitne ograde. Obračun po kom.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.7.
	Montaža i demontaža metalne cevaste ili ramovske (čelične ili aluminijumske ) zaštitne skele na ulazima u objekte, u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Zaštitna skela na ulazima mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena.  Obračun po broju ulaza u objekte. Skela se plaća jednom i montirana je svo vreme trajanja građevinskih radova.
	kom.
	5,00
	
	
	
	

	
	
	PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	2. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI


	2.1.
	Demontaža svih limenih opšava sa prozora. Predviđena je pazljiva demontaža svih limnih opšiva i deponovanje na mesto na gradilištu predviđeno za odlaganje takvog materijala.  U slučaju da je materijal upotrebljiv, predviđena je predaja naručiocu. Sav materijal koje se može ponovo  koristiti ili reciklirati ili prodati kao sekundarna sirovina potrebno je da se preda naručiocu. Onaj koji nije upotrebljiv transportuje se sa gradilišta kao što je to dato u posebnoj poziciji sa transportom šuta. Obračun po m'.
	m’
	120,55
	
	
	
	

	2.2.
	Demontaža dotrajalih prozora. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne). Prozori su dvostruki, sa širokom kutijom i parapetnom daskom. Izrađeni su od čamove građe. Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje naručilac.  Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.     napomena:  Sav materijal koje se može ponovo  koristiti ili reciklirati ili prodati kao sekundarna sirovina potrebno je da se preda naručiocu.
prozori sa bravarskom zaštitom dimenzija 65x195cm

prozori dimenzija 120x235cm

prozori dimenzija  75x80cm

prozori dimenzija130x85cm

prozor sa bravaskom zaštitom dimenzija145x160cm
bravarski prozori dimenzija 270x260cm
	kom.

kom.

kom.

kom.
kom.

kom.
	2,00

73,00

28,00

5,00
1,00

1,00
	
	
	
	

	2.3.
	Demontaža dotrajalih spoljašnjih vrata. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne).  Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.napomena:  Sav materijal koje se može ponovo  koristiti, reciklirati ili prodati kao sekundarna  sirovina potrebno je da se preda naručiocu.                                      
dvokrilna drvena vrata dimenzija145x235cm

vrata od bravarije dimenzija 235x415cm

vrata od bravarije dimenzija 185x285cm
	kom.

kom.

kom.
	1,00

1,00

1,00
	
	
	
	

	2.4.
	Demontaža dotrajalih unutašnjih vrata. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne).  Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.  napomena:  Sav materijal koje se može ponovo  koristiti, reciklirati ili prodati kao sekundarna sirovina potrebno je da se preda naručiocu.
jednokrilna vrata dimenzija110x210cm

jednokrilna vrata dimenzija 90x210cm

jednokrilna vrata dimenzija 80x210cm

jednokrilna vrata dimenzija 70x210cm

dvokrilna vrata dimenzija140x210cm
	kom.

kom.

kom.

kom.

kom.
	15,00

9,00

31,00

12,00

1,00
	
	
	
	

	2.5.
	Demontaža dotrajalih unutašnjih zastakljenih vrata i  svetlarnika. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne).  Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.                                                                   napomena:  Sav materijal koje se može ponovo  koristiti ili reciklirati ili prodati kao sekundarna sirovina potrebno je da se preda naručiocu.
vrata dimenzija  250x330cm

vrata dimenzija  185x390m

vrata dimenzija  235x415m

vrata dimenzija  235x385m

svetlarnik dimenzija 245x120cm

portal kotlarnice 195x260cm
	kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.
	3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
	
	
	
	

	2.6.
	Uklanjanje drvenih pregrada.
U kabinetu 19 za nastavu hemije (oznaka prostorije je 17 u osnovi 1.sprata) (dimenzija potrala koje se demontira je 5.6x4.0m)
Između nastavničke kancelarije i kancelarije sekretara (dimenzija 5.05x4.0m)
Između učionice za biologiju I laboratorije (dimenzija 6.5x4.0m)
	m²
m²
m²
	22,40
22,20
26,00
	
	
	
	

	2.7.
	 Demontaza (uklanjanje) pregrade tzv đačkog kluba ispod stepeništa dograđenog dela škole.
	m²
	8,80
	
	
	
	

	2.8.
	Rušenje- skidanje postojećih podova u prizemlju, koji su delom od granitne keramike a delom od dotrajalog parketa. Pored podne obloge sa podlogom uklanja se i deo zemlje do dubine 30cm od nivoa prizemlja.  Šut odneti na gradilišnu  deponiju. Obračun po m2
napomena: Predviđeno je razvajanje šuta od drvenih delova i odlaganje zasebno u okviru gradilišne deponije.
	m²
	881,25
	
	
	
	

	2.9.
	Rušenje- skidanje postojećih podova na spratu koji su delom od granitne keramike a delom od dotrajalog parketa. Pored podne obloge sa podlogom uklanja se i sloj zemlje sa slamom koji postavljen preko međuspratne konstrukcije. Uklanja se sva zemlja iznad međuspratne konstrukcije. Šut  odneti na gradilišnu  deponiju.
Obračun po m2 
napomena: Predviđeno je razvajanje šuta od drvenih delova i odlaganje zasebno u okviru gradilišne deponije
	m²
	832,78
	
	
	
	

	2.10.
	Pažljiva demontaža i ponovna montaža radijatora, radi farbanja istih.  Pozicija je obračunata u okviru projekta Mašinskih instalacija.
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Pažljiva demontaža i ponovna montaža olučnih vertikala. Limariju pažljivo demontirati, upakovati i deponovati u krugu gradilišta. Fasadna skela data u posebnoj poziciji. Obračun po m'.
	m’
	95,00
	
	
	
	

	2.12.
	Demontaža i ponovna montaža klimatizera. Pozicija obuhvata servis, čišćenje i punjenje klime, kao i sav materijal za vraćanje u fukciju i ponovno postavljanje na fasadu na poziciji koju odobri projektant i stručni nadzor. Obračun po kom
	kom.
	9,00
	
	
	
	

	2.13.
	Demontaža polja ograde koja nisu u skladu sa usvojenim, dominantnim tipom ograde. Polja su dimenzija 260x110cm  Obračun po kom
	kom.
	10,00
	
	
	
	

	2.14.
	Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih  zidova od opeke na mestima gde je malter dotrajao. Nadzorni organ i izvođač će pismenim putem odrediti površine gde se malter obija.  Na mestima gde se malter obija, klamfama  očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. 
Procena projektanta je da se ukljanja (popravlja) 5% od površine zidova hodnika i učionica.

prizemlje 144m2

1.sprat 148m2 
Cenom obuhvatiti i odnošenje šuta na deponiju u krugu gradilišta.
Obračun po m2
	m²
	292,00
	
	
	
	

	2.15.
	Obijanje zidnih pločica i maltera u sanitrnom čvoru kotlarnice i u prostoru budućeg toaleta za hendikepirane. Obijanje do nosećeg zida. Obračun po m2
	m²
	50,00
	
	
	
	

	2.16.
	Rušenje pregradnih zidova od pune opeke radi formiranja otovra za nova vrata u skladu sa novoprojektovanim stanjem. Obračun po m3
	m²
	15,00
	
	
	
	

	2.17.
	Probijasnje otvora u nosećem zidu debljine 45cm za ulaz u sanitarni čvor za hendikepirana lica, u prizemlju i na spratu.
	m³
	2,08
	
	
	
	


	2.18.
	Obijanje maltera na fasadnim zidovima gde su prisutne naprsline i neravnine, kako bi se izvelo malterisanje pre postavljanja fasade.  Projektantska procena je da će biti potrebno obijanje 25% ukupne površine fasade obejkta A. Konacna procena tek po podizanju skele. Obijanje do nosećeg zida. Obračun po m2
	m²
	454,00
	
	
	
	

	2.19.
	Demontaža postojeće čelične rampe na ulazu iz dvorišta,  predaja demontirane konstrukcije Investitoru za eventualnu upotrebu na drugom mestu. Obračun paušalno
	pauš.
	1,00
	
	
	
	

	
	
	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI, UKUPNO
	

	3. BETONSKI RADOVI


	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visoko-gradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Pre betoniranja ovlašćeni nadzorni organ treba da izvrši prijem oplate sa aspekta dimenzija i visinskih kota, i prijem armature prema detaljima armature. Betoniranje će se izvršiti tek kad nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku da nema primedbi.

03. Izvođač radova je dužan da obezbedi uzorke za kontrolu kvaliteta i po istom obezbedi atest.
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Betoniranje arm. betonske podne ploče na tlu unutar objekta debljine 8cm, sitnozrnim betonom  MB25.  Ploču armirati  jednoslojnom "šulc" mrežom. Gornju površinu ploče isperdašiti. 
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.

U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Obračun po m2.
	m²
	881,25
	
	
	
	

	3.2.
	Betoniranje arm. betonske podne ploče na mestima gde se demontira postojeći parket i podna keramika na sptratu, preko međuspratne konstrukcije, sitnozrnim betonom  MB25.

Betonska ploča 5cm, armirana  jednoslojnom "šulc" mrežom. 

Gornju površinu ploče isperdašiti. Betoniranje izvesti sa dilatacijama, polja max veličine cca 20m2. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.

U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Obračun po m2.
	m²
	832,78
	
	
	
	

	
	
	BETONSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	4. ZIDARSKI RADOVI


	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE:

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim

standardima i pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije,

utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju
"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja,
GN 300",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
02. Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju      (dimenzija,čvrstoća na pritisak, hidroskopnost i ostalo)
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Izrada perdašene  cementne košuljice debljine 4cm preko betonske ploče sa dodatkom sintetičkih vlakana npr. fibrin ili sl., kao podloge, za postavljanje  keramičkih pločica. Postavljanje na novu betonsku ploču i kao podloga za postavljanje novih keramičkih pločica na površinama gde su obijene postojeće pločice.

Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.

Na spoju sa  zidom  postaviti dilatacioni spoj  u koji postaviti stiropor d=1cm.

U ceni obuhvatiti sav potreban materijal  i rad.
Obračun po m2.
	m²
	689,50
	
	
	
	

	4.2.
	Malterisanje unutrašnjih postojećih zidova od opeke, debljine cca 2.5cm na mestima gde je obijen postojeći malter,  kao i popravke malterisanja  na sastavu novog i postojećeg maltera, produžnim malterom u dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak rečnog peska. Omalterisane površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave.
Cenu dati sa svim materijalima, radnom snagom i transportom.Obračun po m2.
	m²
	275,66
	
	
	
	

	4.3.
	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke gde je primetna kapilarna vlaga bezcementnim mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča i kvarcnog peska krupnoće 1,0 mm (Restaura malter ili sl.),namenjen za sanaciju objekata na kojima je prisutna kapilarna vlaga i soli. Malter treba da je paropropustljiv, nezapaljiv, i ima dobru moć vezivanja. Površinu dobro očistiti i otprašiti,oprati vodom, a zatim kvasiti vodom, sve dok ista upija. Na tako vlažnu podlogu ručno nanositi pripremljen bezcementni hidraulični krečni špric malter, na bazi hidrauličnog kreča o prirodnog peska granulacije 0-4 mm u tankom sloju, cca 0.5cm,dovoljnom da prekrije površinu. Nakon sušenja špric maltera ponovo kvasiti površinu i naneti bezcementni mikroporozni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i kvarcnog peska granulacije 1.0mm maksimalne debljine 15 mm. Da bi se naneo naredni sloj maltera, neophodno je da prethodni sloj bude isušen. Zatim treba ponovo nakvasiti površinu, a potom naneti završni sloj istog maltera debljine 10mm. Da bi obavljao funkciju isušivanja kapilarne vlage iz zidova, debljina maltera mora iznositi najmanje 2.5 cm. Obavezno se pridržavati tehnologije koju propisuje proizvođač.Cenom obuhvatiti održavanje vlažnosti omalterisanih površina prema preporukama proizvođača maltera. Malterisanje vršiti u visini od cca 150 cm. Omalterisane površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati nabavku, transport, rad i sav potreban materijal. 

Površine zidova u hodniku ispred mokrog čvora u prizemlju.

Obračun po m2, sa svim materijalom, radom, transportom
	m²
	150,00
	
	
	
	

	4.4.
	Malterisanje zidova od opeke, debljine cca 2.5cm u sanitarnom čvoru kotlarnice, jačim produžnim malterom (1;1;5) kao podloge za lepljene keramičke pločice. Omalterisane površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave.

Cenu dati sa svim materijalima, radnom snagom i transportom.

Obračun po m2.
	m²
	13,72
	
	
	
	

	4.5.
	Zidarska obrada spoljašnjih i unutrašnjih špaletni oštećenih prilikom demontaže stare i montaže nove stolarije. Obrada podrazumeva čišćenje starih maltera, malterisanje i završna molerska obrada. Obračun po m' obrade.
	m’
	2.801,10
	
	
	
	

	4.6.
	Izrada perdašene  cementne košuljice debljine 4cm sa dodatkom sintetičkih vlakana npr. fibrin ili sl., kao podloge, za postavljanje  finalnih podova. 

Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.

Na spoju sa  zidom  postaviti dilatacioni spoj  u koji postaviti stiropor d=1cm.

prizemlje...881.25m2

1.sprat.... 832.78m2

U ceni obuhvatiti sav potreban materijal  i rad.

Obračun po m2.
	m²
	1.714,03
	
	
	
	

	4.7.
	Izrada pregradnog zida debljine 12cm od šuplje opeke u produžnom malteru u sanitarnim čvorovima u prizemlju i na spratu za formiranje sanitarnog čvora za hendikepirana lica.

Obračun po m2.
	m²
	14,59
	
	
	
	

	
	
	ZIDARSKI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	5. IZOLATERSKI RADOVI


	5.1.
	Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm.

Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:

- hladan premaz bitulitom "A"

- vruć premaz bitumenom "MBH"

- Kondor 3, zalepljen za podlogu

- vruć premaz bitumenom "MBH"
	m³
	881,25
	
	
	
	

	5.2.
	Izrada hidroizolacije mokrih čvorova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske

mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.

Varen sloj Kondorfleksa V4.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:

- hladan premaz bitulitom "A"

- Kondorfleks V4, varen za podlogu

- dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500

Obračun po m2 izolacije.
	m²
	129,38
	
	
	
	

	5.3.
	Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, Styrodur , debljine 5 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova na tlu (u prizemlju), po detaljima i uputstvu projektanta.

Obračun po m2 poda.
	m³
	881,25
	
	
	
	

	5.4.
	Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, Styrodur , debljine 2 cm preko OSB ploče debljine 10mm preko međuspratne konstrukcije, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Styrodur ploče postaviti  po detaljima i uputstvu projektanta.

Obračun po m2 poda.
	m³
	832,78
	
	
	
	

	5.5.
	Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije preko stirodura u podovima. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.

Obračun po m2 postavljene površine.
	m²
	1.714,03
	
	
	
	

	5.6.
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča  na fasadi, debljine 10 cm., Kamenu vunu postaviti kao termo izolaciju objekta I sastavni deo fadadne obloge. Izolacija se postavlja na lepoku sa minimum 40% pokrivenosti ploče. Ploče ređati sa preklopom između redova. Ćoškove obraditi prema tehnologiji proizvođača. Izvršiti tiplovanje ploča sa 5-6 tiplova po m2. Postaviti metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade

Obračun po m2 izvedene izolacije.
	m²
	1.815,00
	
	
	
	

	5.7.
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča  u tavanskom prostoru, debljine 10 cm., Kamenu vunu postaviti kao termo izolaciju objekta I sastavni deo fadadne obloge. Preko postojeće plafonske konstukcije i drvenog patosa tavana postaviti moineralnu vunu sa paroprousnom folijom iznad.

Obračun po m2 izvedene izolacije.
	m²
	893,00
	
	
	
	

	
	
	IZOLATERSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	6. KERAMIČARSKI RADOVI


	
	OPŠTI USLOVI:

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

1.Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada ugradjevinarstvu-

Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

2. Sve  spoljne ivice zidova zaštititi PVC lajsnama, a unutrašnje uglove obavezno zaštititi akrilnim silikonom.

3. Za keramičarske radove koristiće se keramika I klase domaćeg proizvođača

4. Nakon završetka radova popločane površine će se očistiti i oprati.
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Nabavka i polaganje poda,  lepljenjem podnih neklizajućih  keramičkih ploča  najboljeg kvaliteta, otpornih na habanje, I klase, domaćeg proizvođača, velikih dimenzija  dim. 30/30cm ili 60/60cm. Polaganje  fuga na fugu, širina fuge 3mm, preko postojećih pločica u sanitarnim čvorovima,  u hemijskoj laboratoriji i čajnoj kuhinji. Lepljenje pločica izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući).Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC.Postavljene pločice fugovati i očistiti. Fugovati jednokomponentnom gotovom masom za fugovanje spojnica koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, mineralnih agregata i specijalnih aditiva toniranih u tonu po izboru projektanta, otporni na buđ, bakterije i gljivice kao i hemijska sredstva i vodoodbojan (npr. Ceresit CE40 ili Sika CeramClean Grout ili odgovarajući). Izvođač je dužan doneti uzorke projektantu, na uvid da bi on mogao da napravi izbor. U cenu  uračunati sav potrebnan rad i materijal. Obračun po m2
	m²
	152,06
	
	
	
	

	6.2.
	Nabavka i polaganje lepljenjem, zidnih keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima, u laboratoriji za hemiju do visine 2.0m i u čajnoj kuhinji do visine 1.5m. Polaganje fuga na fugu, širina fuge 3mm, na unapred pripremljenu ravnu, čistu i suvu podlogu. Lepljenje pločica izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući).Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC.

Postavljene pločice fugovati i očistiti. Fugovati jednokomponentnom gotovom masom za fugovanje spojnica koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, mineralnih agregata i specijalnih aditiva toniranih u tonu po izboru projektanta, otporni na buđ, bakterije i gljivice kao i hemijska sredstva i vodoodbojan (npr. Ceresit CE40 ili Sika CeramClean Grout ili odgovarajući). 

Obračun po m2
	m²
	465,90
	
	
	
	

	6.3.
	Nabavka i postavljanje podnih ploča od granita,dimenzije 30x30x2cm, ton po izboru projektanta uz saglasnost nadzora MZZZS. Ploče postaviti na postojeći pod od livenog teraca. Pre postavljanja očistiti stari pod, otkloniti sve supstance koje smanjuju adheziju, pripremiti podlogu specijalnim osnovnim premazom, zatim zalepiti ploče fleksibilnim lepkom koristeći tankoslojni metod.  Lepljenje ploča izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući). Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC.Polaganje  fuga na fugu, širina fuge 1mm. U ceni obuhvatiti i fugovanje  poda,  koristeći masu za fugovanje. Izvođač je dužan da donese uzorke na uvid  projektantu, da bi on potvrdio boju. 

U cenu  uračunati sav potrebnan rad i materijal. 

Obračun po m2
prizemlje 266.83m2
sprat      196.65 m2
	m²

	463,48

	
	
	
	

	6.4.
	Nabavka i polaganje lepljenjem, sokle na spoju poda i zida od identičnih granitnih  ploča najboljeg kvaliteta, d=2cm, visina 10cm. Gornja površina sokle obrađena i polirana.  Lepljenje ploča izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući). Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC. Polaganje fuga na fugu, širina fuge 3mm, na unapred pripremljenu ravnu, čistu i suvu podlogu.

Postavljene ploče fugovati i očistiti.

U cenu  uračunati sav potreban rad  i materijal. 

-prizemlje glavni ulaz      

Obračun po m1 
prizemlje 230.07 m  
sprat 171.42m
	m’
	401,49
	
	
	
	

	
	
	KERAMIČARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	7. PODOPOLAGAČKI RADOVI

	
	OPŠTI USLOVI

1. Sve podne obloge moraju biti izvedene kvalitetno. 

Površine moraju biti horizontalne, vertikalne ili zaobljene, u zavisnosti od vrste podne obloge ili opisa poda.

2. Opšavne lajsne, drvene ili plastične, moraju biti priljubljene i pričvršćene uz zid.

3. Cenom  su obuhvaćeni i svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje svake pozicije, kao i prenos potrebnog materijala od mesta uskladištenja do mesta ugradnje.

4. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni

alat koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu -Visokogradnja" GN-691
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Nabavka, transport i ugradnja novog hrastovog parketa, dimenzija sa minimalnom širinom 35mm i minimalnom dužinom 450mm, debljine 22mm, I klase kvaliteta, koji je bez čvorova i odgovarajuće suvoće. U cenu uračunati hoblovanje, kitovanje i lakiranje parketa. 
 Prizemlje 508,4 m2 Sprat 554,2m2 
U cenu uračunati sav materijal, potrebnu radnu snagu, alat i transport .

Obračun po m2
	m²
	1.062,60
	
	
	
	

	7.2.
	Izrada i postavljanje  lajsni drvene sokle na sastavu poda od parketa i  zida, unutar prostorija. Visina sokle je 10 cm, debljina ploča 10-20mm, u prirodnopj boji drveta u skladu sa dezenom poda. Lakirane parket lakom na završetku  obloge unutar prostorija gde je pod od parketa . Lajsnu izvesti u obliku slova L, razvijena širina cca 14 cm

U ceni obuhvatiti sav potreban materijal i rad.                                                                                  prizemlje...326m1

1.sprat .....345,9m1

Obračun radova po m1
	m’
	371,90
	
	
	
	

	
	
	PODOPOLAGAČKI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	8. RADOVI NA FASADI         


	8.1.
	Izrada fasadne sokle od bunjastog veštačkog kamena. Podlogu očistiti, oprati i isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5 mm. Voditi računa da se spojnice ne ispune. Preko šprica naneti i izbrazdati sloj cementnog maltera, grunt, razmere 1:3 debljine 1,5-3 cm spravljen sa oštrim, prosejanim šljunkom "jedinicom". Smesu za veštački kamen spraviti od cementa, drobljenog agregata, vode i po potrebi fino mlevene oksidne boje, po izboru i uputstvu projektanta. Pre obrade izraditi probne uzorke, što ulazi u cenu. Razmera smese je 1:2-1:2,5, cementa i agregata. Završni sloj, veštački kamen, naneti u debljini 1,5-2 cm. Kada se sloj malo prosuši, izvršiti glačanje odnosno gletovanje. Pošto se veštački kamen dovoljno osuši i stvrdne, posle 5-7 dana izvršiti završnu površinsku obradu. Sve površine fino brusiti šmirglanjem, po uputstvu projektanta.

Obračun po m2 veštačkog kamena.

Istočna fasada

Severna fasada

Zapadna fasada

Južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	24,33

53,76

18,21

24,00
	
	
	
	

	8.2.
	Izrada termoizolovane fasade sa valjanom završnom obradom. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju

2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti drugi sloj lepka debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu pripremiti za nanošenje završnog sloja. Obračun po m2 obrađene fasade.

Istočna fasada    

Severna fasada

Zapadna fasada  

Dvorišna južna fasada                                                    
	m²

m²

m²

m²
	385,23

765,70

288,33

376,20
	
	
	
	

	
	
	RADOVI NA FASADI, UKUPNO:
	
	

	9. GRAĐEVINSKA STOLARIJA             


	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE:

1. Stolarski radovi moraju biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim standardima.

2. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćne alate koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN - 550, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

3. Izvođač je obavezan pre početka izvođenja radova da prekontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta, broj komada svake pozicije i detaljne opise date šemama stolarije.  

4. Farbanje stolarije izvesti bojom na vodenoj bazi sa svim predradnjama za zaštitu drveta.      

5. Svi prozori poseduju podštok. 
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	Jednostruki jednokrilni aluminijumski prozor sa nadsvetlom 70/195xm.

Prozor pored ulaznih vrata u prizemlju. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.

Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna daska od PVC-a.Zastakljenje – providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom.Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje prozora i nadsvetla oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema šemi).Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi sa oznakom I.
	kom.
	2,00

	
	
	
	

	9.2.
	Jednostruki dvokrilni aluminijumski prozor sa nadsvetlom 140x240cm.

Prozor u učionicama u prizemlju i na spratu. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna daska od PVC-a. Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje prozora i nadsvetla oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema šemi).Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka II.
	kom.
	72,00
	
	
	
	

	9.3.
	Jednostruki jednokrilni aluminijumski prozor 80x80cm.

Prozor u toaletima u prizemlju i na spratu. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći. Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.

Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna daska od PVC-a. Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema šemi). Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka III.
	kom.
	26,00
	
	
	
	

	9.4.
	Jednostruki dvokrilni aluminijumski prozor 140x80cm.

Prozor u toaletima u prizemlju i na spratu. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.

Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna daska od PVC-a. Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema šemi). Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka IV
	kom.
	5,00
	
	
	
	

	9.5.
	Jednostruki dvokrilni aluminijumski prozor 140x160cm.

Prozor tehničke prostorije u prizemlju. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.

Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna daska od PVC-a.Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom.Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema šemi). Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka V.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.6.
	Jednostruki jednokrilni aluminijumski prozor 70x300cm.

Prozor iznad glavnog ulaza na spratu. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.

Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.Okapnica je od plastificiranog lima, aparapetna daska od PVC-a.Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje prozora oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema šemi).Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka VI 
	kom.
	2,00
	
	
	
	

	9.7.
	Jednostruki dvokrilni aluminijumski prozor 160x300cm.

Prozor iznad glavnih ulaznih vrata na spratu. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna daska od PVC-a. Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Prozor se otvara oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema šemi). Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka VII.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.8.
	Jednostruka dvokrilna aluminijumska vrata sa nadsvetlom 230x385cm.

Ulazna vrata u objekat iz dvorišta u prizemlju. Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.Vrata snabdeti odgovarajućim okovom i automatskim uljnim zatvaračem i gumenim odbojnikom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.Brava je patent sa cilindričnim uloškom, snabdevena sa štitnikom sa tri ključa.

Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Vrata imaju staklenu ispunu u gornjoj polovini.

Donja polovina vrata je sa aluminijumskom ispunom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje vrata oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). Nadsvetlo je fiksno, bez otvaranja. Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi - oznaka VIII
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.9.
	Jednostruka dvokrilna aluminijumska vrata sa nadsvetlom 200x310cm.

Ulazna vrata u objekat iz dvorišta u prizemlju. Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.Vrata snabdeti odgovarajućim okovom i automatskim uljnim zatvaračem i gumenim odbojnikom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Brava je patent sa cilindričnim uloškom, snabdevena sa štitnikom sa tri ključa. Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Vrata imaju staklenu ispuni u gornjoj polovini. Donja polovina vrata je sa aluminijumskom ispunom.Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K. Otvaranje vrata oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). Nadsvetlo je fiksno, bez otvaranja.

Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka IX.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.10.
	Jednostruki četvorokrilni aluminijumski prozor 320x300cm .

Prozor u stepenišnom prostoru. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka.

Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna daska od PVC-a. Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4 mm, ispunjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K.Otvaranje prozora i nadsvetla i horizontalne ose (u svemu prema šemi). Otvara se samo najviše krilo, i to oko horizontalne ose, dok su donja 3 krila fiksna. Predvideti otvaranje prozora polugom, usled velike visine parapeta. Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka X.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	9.11.
	Jednostruka dvokrilna reljefna vrata od punog drveta, sa dekorativnim reljefnim štokom u širini zida. Dimenzije 160x230cm 

Vrata glavnog ulaza u objekat. 

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata.

Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi 

sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na postojeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija prvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Vrata su sa staklenom ispunom i zaštitnom dekorativnom rešetkom od kovanog gvožđa. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

Izrada u svemu prema šemi - oznaka 1
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.12.
	Jednokrilna unutrašnja reljefna vrata od punog drveta, sa dekorativnim reljefnim štokom u širini zida dimenzija 115x230cm (oznaka 1 u šemi)

Vrata učionica u prizemlju i spratu. 

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata.

Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi 

sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na postojeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija prvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.
	kom.
	15,00
	
	
	
	

	9.13.
	Jednokrilna unutrašnja reljefna vrata od punog drveta, sa dekorativnim štokom u širini zida dimenzija 115x230cm (oznaka 2 u šemi)

Vrata učionica u prizemlju i spratu i direktorove kancelarije. 

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata.

Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi 

sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na postojeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija prvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.
	kom.
	9,00
	
	
	
	

	9.14.
	Jednokrilna unutrašnja vrata od punog drveta, sa štokom u širini zida, dimenzija 101x230cm (oznaka 3 u šemi). 

Vrata učionice na spratu. 

Unutrašnja jednokrilna vrata u dovratniku od prvoklasne suve hrastovine bez pukotina. Krilo vrata, u ramu od čamovog drveta, obostrano je šperovano. Ispuna krila je od kartonskog saća. U ramu se nalazi ojačanje za šarke i bravu.Krilo vrata je snabdeveno PVC dihtungom u falcu štoka i gumenim odbojnikom. Okov je standardni sa tri šarke, ukopavajućom bravom sa tri ključa i kvakom. I dovratnike i krilo vrata obojiti poliuretanskom bojom.Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.15.
	Jednokrilna unutrašnja vrata od punog drveta, sa štokom u širini zida, dimenzija 91/205 (oznaka 4 u šemi). 

Vrata nastavničke kancelarije na spratu. Unutrašnja jednokrilna vrata u dovratniku od prvoklasne suve hrastovine bez pukotina.Krilo vrata, u ramu od čamovog drveta, obostrano je šperovano. Ispuna krila je od kartonskog saća. U ramu se nalazi ojačanje za šarke i bravu.

Krilo vrata je snabdeveno PVC dihtungom u falcu štoka i gumenim odbojnikom. Okov je standardni sa tri šarke, ukopavajućom bravom sa tri ključa i kvakom.I dovratnike i krilo vrata obojiti poliuretanskom bojom.

Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	9.16.
	Dvokrilna unutrašnja reljefna vrata od punog drveta, sa dekorativnim reljefnim štokom u širini zida dimenzija 160x230cm (oznaka 5 u šemi)

Vrata učionice u prizemlju. Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata. Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi 

sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na postojeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija prvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.17.
	Jednokrilna unutrašnja reljefna vrata sa fiksnim bočnim delovima od punog drveta, ispunom od stakla i nadsvetlom. Vrata dimenzije 115/230 a kompletna konstrukcija je dimenzija 250x330cm (oznaka 6 u šemi) sa dekorativnim reljefnim štokom u širini zida 

Vrata učionice u prizemlju i prostorije uprave škole. Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata. Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na postojeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija prvobitnoj. Gornji deo vrata i bočnih krila je sa ispunom od stakla. Nadsvetlo je sa staklenom ispunom. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.18.
	Drveni prozor sa fiksnim krilima dimenzija 250x115cm (oznaka 7 u šemi). Prozor učionice 18 za informatiku na spratu. Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći.Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krila izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim dimenzijama. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na postojeće. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja prozora u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.19.
	Dvokrilna unutrašnja aluminijumska vrata sa ispunom od stakla i nadsvetlom dsimenzija 200x385cm. Vetrobranska vrata u prizemlju. 

Konstrukcija je od aluminijumskih profila. Vrata snabdeti odgovarajućim okovom i automatskim uljnim zatvaračem i gumenim odbojnikom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela u donjem delu i staklenom ispunom u gornjem delu.Nadsvetlo je fiksno, sa staklenom ispunom od stakla.Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka I.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.20.
	Dvokrilna unutrašnja aluminijumska vrata sa ispunom od stakla i nadsvetlom dimenzija 230x385cm

Vetrobranska vrata u prizemlju. Konstrukcija je od aluminijumskih profila.Vrata snabdeti odgovarajućim okovom i automatskim uljnim zatvaračem i gumenim odbojnikom.Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela u donjem delu i staklenom ispunom u gornjem delu.Nadsvetlo je fiksno, sa staklenom ispunom od stakla.Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi).Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka II.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.21.
	Dvokrilna unutrašnja aluminijumska vrata sa ispunom od stakla i nadsvetlom dimenzija 230x400cm.

Vrata hodnika na spratu. Konstrukcija je od aluminijumskih profila.

Vrata snabdeti odgovarajućim okovom i automatskim uljnim zatvaračem i gumenim odbojnikom.Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. 

Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela u donjem delu i staklenom ispunom u gornjem delu.Nadsvetlo je fiksno, sa staklenom ispunom od stakla.Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). 

Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka III.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.22.
	Jednostruka dvokrilna aluminijumska vrata sa nadsvetlom dimenzija 210x310cm.

Vetrobranska vrata  na prelazu iz objekta 'A' u objekat 'B' u prizemlju. 

Konstrukcija je od aluminijumskih profila.Vrata snabdeti odgovarajućim okovom i automatskim uljnim zatvaračem i gumenim odbojnikom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela u donjem delu i staklenom ispunom u gornjem delu.Donja polovina vrata je sa aluminijumskom ispunom.

Otvaranje vrata oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). Nadsvetlo je fiksno, bez otvaranja.Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka IV.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9.23.
	Jednostruka jednokrilna aluminijumska vrata dimenzija 71x205cm.

Ulazna vrata u toalet u prizemlju. 

Konstrukcija je od aluminijumskih profila.

Vrata snabdeti odgovarajućim okovom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela.

Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). 

Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka VI.
	kom.
	32,00
	
	
	
	

	9.24.
	Jednostruka jednokrilna aluminijumska vrata dimenzija 91x205cm.

Ulazna vrata u toalet u prizemlju. 

Konstrukcija je od aluminijumskih profila.

Vrata snabdeti odgovarajućim okovom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. 

Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela.

Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). 

Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka VII.
	kom.
	7,00
	
	
	
	

	9.25.
	Jednostruka jednokrilna aluminijumska vrata dimenzija 101x205cm.

Ulazna vrata u toalet u prizemlju. 

Konstrukcija je od aluminijumskih profila.

Vrata snabdeti odgovarajućim okovom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. 

Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela.

Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). 

Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka VIII.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	9.26.
	Jednostruka jednokrilna aluminijumska vrata dimenzija 115x205cm.

Ulazna vrata u toalet u prizemlju. 

Konstrukcija je od aluminijumskih profila.

Vrata snabdeti odgovarajućim okovom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. 

Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela.

Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). 

Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka IX.
	kom.
	4,00
	
	
	
	

	9.27.
	Jednostruka jednokrilna aluminijumska vrata dimenzija 115x205cm.

Ulazna vrata u toalet za osobe sa invaliditetom u prizemlju. 

Konstrukcija je od aluminijumskih profila.

Vrata snabdeti odgovarajućim okovom.

Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. 

Vrata su sa ispunom od aluminijumskih panela.

Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). 

Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi oznaka X.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	
	
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA, UKUPNO:
	
	

	10. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI   


	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,pomoćni alat i radne skele koje propisuju

"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN 531",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Sav potreban materijal mora biti dobrog i postojanog kvaliteta u svemu po standardima.

03.Podloga za izvođenje molersko- farbarskih radova mora biti ravna i čista i na  nju se mora naneti odgovarajući  prethodni premaz, koji propisuju građevinske norme ili proizvođač građevinskog materijala.

04. Materijal za gletovanje mora odgovarati pojedinim vrstama podloge   ( malter, beton.gips i sl.)

05. Ton boja mora biti apsolutno ujednačen.

06.Obojene površine ne smeju se otirati i ljuštiti.
	
	
	
	
	
	

	10.1.
	Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova  u dva tona . Pre početka bojenja podloga treba da bude suva i očišćena od prašine i masnoće. Prvo treba naneti izolacionu podlogu, koja treba da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja završne farbe. Posle toga izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva. Boja je postojana i otporna na UV zrake. Klase zapaljvosti A2. Bojiti u najmanje dva premaza. Boja mora biti ujednačena i ne sme se otirati. Boje su u skladu sa postojećom fasadom.

Uzeta ravna površina fasade, bez odbitka otvora i bez razvijene površine venaca. Svi materijali moraju biti paropropusni

U cenu uračunati nabavku svog potrebnog materijala, transport, radnu snagu i sav potreban alat.  Cenom obuhvatiti i razvijenu površinu svih ukrasa na fasadi. Fasadna skela data posebno.

Obračun po m2

Istočna fasada

Severna fasada

Zapadna fasada

Južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	385,23

765,70

288,33

376,20
	
	
	
	

	10.2.
	Gletovanje plafona.  Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti  pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Plafone izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga.Visine prostorija do 4,80m

prizemlje..964,02m2

1.sprat.....873,74m2

Obračun po m2  sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	1.837,76
	
	
	
	

	10.3.
	Struganje stare boje sa postojećih zidova.  Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine, pripremiti podlogu za gletovanje, koje se obračunava u posebnoj poziciji. Zidovi visine do 4,80m. 

prizemlje.....2873,24m2

1.sprat.......2929,52m2

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom, odnošenjem šuta na gradilišnu deponiju i potrebnom radnom skelom.
	m²
	5.803,36
	
	
	
	

	10.4.
	Gletovanje postojećih očišćenih zidova i novo malterisanih zidova. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti  pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Zidove izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga.  Zidovi visine do 4,80m

prizemlje.....2873,24m2

1.sprat........2929,52m2

Obračun po m2 gletovane površine sa svim  radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	5.803,36
	
	
	
	

	10.5.
	Nabavka materijala i bojenje gletovanih plafona  poludisperzivnim bojama u belu boju sa prethodnim nanošenjem podloge, dva puta do postizanja ravnomerne obojenosti. 

Plafoni na  visine do cca 480cm. 

prizemlje..964,0m2

1.sprat.....873,74m2

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	1.837,76
	
	
	
	

	10.6.
	Nabavka materijala  i bojenje gletovanih unutrašnjih zidova punom disperzijom do visine 2m u svetlom tonu sa prethodnim nanošenjem podloge, dva puta do postizanja ravnomerne obojenosti. 

Zidovi visine do cca 480cm.  Pre bojenja uraditi probne uzorke, boju treba da potvrdi projektant.

prizemlje..1436,62m2

1.sprat.....1464,76m2 

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	2.901,38
	
	
	
	

	10.7.
	Nabavka materijala  i bojenje gletovanih unutrašnjih zidova poludisperzijom iznad visine od 2m u svetlom tonu sa prethodnim nanošenjem podloge, dva puta do postizanja ravnomerne obojenosti. 

Zidovi visine do cca 400cm.  Pre bojenja uraditi probne uzorke, boju treba da potvrdi projektant.

prizemlje..1436,62m2

1.sprat.....1464,76m2 

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom
	m²
	2.901,38
	
	
	
	

	10.8.
	Skidanje stare boje i bojenje postojećih radijatora bojom za metal otpornom na toplinu. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti površine radijatora. Naneti impregnaciju i osnovnu boju, zatim bojiti dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Napomena: demontaža i ponovna montaža radijatora je posebno  obračunata.

Obračun po m2 obojenih radijatora sa svim radom i materijalom.
	m²
	200,00
	
	
	
	

	10.9.
	Skidanje stare boje i bojenje cevi za grejanje bojom za metal otpornom na toplinu. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti . Naneti impregnaciju i osnovnu boju, zatim bojiti dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.Obračun po m1 obojenih cevi sa svim radom i materijalom
	m’
	150,00
	
	
	
	

	10.10.
	Skidanje stare boje i bojenje postojeće ograde unutrašnjeg stepeništa. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti površine profila ograde. Naneti impregnaciju i osnovnu boju, zatim bojiti dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Obračun po m2 obojene ograde.
	m²
	24,00
	
	
	
	

	
	
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	11. TERACERSKI RADOVI            


	11.1.
	Restauracija stepeništa izvedenog sa teraco oblogom.  Kalibracija površina t.j. skidanje površinskog sloja kamena kako bi se došlo do sloja materijala koji je čist i koji ima izgled nove neobrađene kamene površine. Posle kalibracije vrši se brušenje i poliranje površina, odnosno uglačavanje kamena do finalnog izgleda površine. Zaštita kamenih površina vrši se tečnim voskom. Vek zaštite cca 12 godina.  

stepenište

podesti
	m’

m²
	135,90

5,78
	
	
	
	

	
	
	TERACERSKI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	12. SUVOMONTAŽNI RADOVI       


	12.1.
	Izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom u istom nivou i oblaganje gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf D113. Potkonstrukciju postaviti u istom nivou od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.  Obračun po m2 postavljene površine. 
Hodink prema kotlarnici  20,5m2
Pomočna prostorija prema fiskulturnoj sali 23m2 
	m²
	143,50
	
	
	
	

	12.2.
	Oblaganje zidova gips kartonskim pločama GKB debljine 12,5 mm, sa izradom metalne potkonstrukcije pričvršćene za zid, sistem Knauf W623. Ukupna debljina obloge je 48 mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih profila CD 60x27 mm, a po projektu i uputstvu proizvođača. Zid obložiti mineralnom vunom debljine 75 mm, a zatim postaviti i pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.

Obračun po m2 postavljene površine.

Pomoćna prostorija prema fiskulturnoj sali
	m²
	49,98
	
	
	
	

	12.3.
	Izrada pregradnog zida debljine 125 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim vatrootpornim gips kartonskim pločama GKF 12,5 mm, sistem Knauf W112. Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 50, postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti dvostrukim vatrootpornim gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. Razred

vatrootporne zaštite F 90. U gornjem delu zida predviđa se svetla traka visine 80cm zastakljena dvostrukim staklom.U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.
Zid između nastavničke kancelarije i kancelarije sekretara 20,2m2 
Zid u hemijskom kabinetu 22,4m2 
Zid nove čajne kuhinje i pregrade ka novoj nastavničkoj kancelariji 36.4m2
	m²
	79,00
	
	
	
	

	12.4.
	 Izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje dvostrukim protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF I debljine 15 mm, sistem Knauf D112 ili odgovarajući. Razred vatrootporne zaštite F60, samo sa donje strane. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Oblažu se plafoni iznad prizemlja i iznad sprata.

Obračun po m2 postavljene površine.
	m²
	1.837,76
	
	
	
	

	
	
	SUVOMONTAŽNI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	13. LIMARSKI RADOVI       


	13.1.
	 Opšivanje solbanki prozora  pocinkovanim limom razvijene širine do 35cm debljine 0,6mm. Ispod lima na zidu postaviti sloj ter hartije koja ulazi u cenu opšivanja. Opšiv sa pvc bočnim ukrućenjima.Obračun po m'.                                                 
	m’

	112,20
	
	
	
	

	13.2.
	Uklanjanje dotrajalog krovnog lima pomočne prostorije prema fiskulturnoj sali i pokrivanje krova novim aluminijumskim plastificiranim limom TR 60/150 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta.

Obračun po m2 pokrivene površine.Uklanjanje dotrajalog krovnog lima pomočne prostorije prema fiskulturnoj sali i pokrivanje krova novim aluminijumskim plastificiranim limom TR 60/150 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta.

Obračun po m2 pokrivene površine.
	m²
	24,00
	
	
	
	

	
	
	LIMARSKI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	14. BRAVARSKI RADOVI                   


	14.1.
	Izrada i postavljanje ograde stepeništa od kovanog gvožđa i livenih elemenata. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal.

Obračun po m2 ograde.                                
	m²

	112,20

	
	
	
	

	14.2.
	Izrada i postavljanje ograde stepeništa kose rampe. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta.  Eventualne varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal.

Obračun po m2 ograde.
	m²
	11,10 
	
	
	
	

	14.3.
	Jednostruka jednokrilna metalna vrata sa nadsvetlom i jednostruki dvorokrilni čelični prozor sa nadsvetlom.

Vrata i prozor kotlarnice u prizemlju.

Dvokrilna metalna vrata sa rešetkom.

Krilo vrata je u ramu od kutijastih čeličnih profila 40/40mm, sa obostranom oblogom od čeličnog lima d=2mm. Vrata se ugrađuju preko rama od kutijastih čeličnih profila 40/40mm i snabdevena su potrebnim okovom i cilindar bravom sa ključevima, kao i oprugom kojom se mogu fiksirati u otvorenom položaju.

Otvaranje vrata oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). Nadsvetlo iznad vrata se otvara oko horizontalne ose.

Otvaranje prozora oko horizontalne ose u gornjoj zonI. Donji deo prozora se ne otvara (u svemu prema šemi). 

U okviru vrata nalaze se žaluzine u donjem delu krila. 

Zaštititi protiv korozije i bojiti masnom bojom u tonu po izboru investitora, dva puta.

Izrada u svemu prema šemi sa oznakom 1.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	
	BRAVARSKI RADOVI, UKUPNO:
	
	

	15. RAZNI RADOVI    


	15.1.
	Svakodnevno prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim  radovima prikupiti šut, i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Utovar šuta sa gradilišne deponije i odvoz na gradsku deponiju. U zavisnosti od tehnologije koju će izvođač primeniti, ovom pozicijom se podrazumeva i prikupljanje šuta i direktan odvoz na gradsku deponiju. 

Obračun paušalno.         
	pauš.
	1,00
	
	
	
	

	15.2.
	Završno čišćenje objekta,  pranje prozora, vrata, sanitarija, podova, usisavanje podova  po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, svih unutrašnjih prostorija i spoljnih površina
Obračun po m2  neto površine objekta
	m²
	1.838,00
	
	
	
	

	15.3.
	Nabavka I ugradnja platforme za hendikepirana lica. Kompletni posao se poverava specijalizovanim firmama za ovu vrstu poslova. Obračun po kom.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	15.4.
	Izrada brojeva od satirodura za oznaku godine izgradnje (1925) na fasadi. Brojevi se obrađuju završnim fasadnim slojem u beloj boji. Obračun paušalno.
	pauš.
	1,00
	
	
	
	

	15.5.
	Uređenje pojasa zelenila u dvorištu škole sa oživicavenjem pojasa zewlenila I izvođenjem betonskoh klupica sa drvenom oblogom kao I popločavanje behatonom između kluipica sa motivom pirotskog ćilima. Za postavljanje behatona predvideti ravnajući sloj od mršavog betona. U zelenom pojasu postavlja se se sloj zemlje u dbljini 30cm u ooviru oivičenog dela i postavljanje busena. Obračun po m2 uređene površine
	m²
	182,16
	
	
	
	

	15.6.
	Nabavka I ugradnja drugog sloja asfalt-betona debljine 4cm u dvorištu zgrade uz prethodnu pripremu podloge detaljnim čišćenjem postojećeg asfalta I prskanjem podloge bitumenom.
	m²
	2.000,00
	
	
	
	

	15.7.
	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm, ispod podova prizemlja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.

Obračun po m2 nabijenog šljunka.
	m²
	881,25
	
	
	
	

	
	
	RAZNI RADOVI, UKUPNO:
	
	


ZBIRNA  REKAPITULACIJA RADOVA (OBJEKAT A): 
	1. PRIPREMNI RADOVI:
	

	2. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI:
	

	3. BETONSKI RADOVI:
	

	4. ZIDARSKI RADOVI:
	

	5. IZOLATERSKI RADOVI:
	

	6. KERAMIČARSKI RADOVI:
	

	7. PODOPOLAGAČKI RADOVI:
	

	8. RADOVI NA FASADI:
	

	9. GRAĐEVINSKA STOLARIJA:
	

	10. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: 
	

	11. TERACERSKI RADOVI:
	

	12. SUVOMONTAŽNI RADOVI:
	

	13. LIMARSKI RADOVI:
	

	14. BRAVARSKI RADOVI:    
	

	15. RAZNI RADOVI:
	

	UKUPNO objekat A     BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	
	OBJEKAT B ( FISKULTURNA SALA SA ANEKSOM )
	
	
	
	
	

	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	
	

	1.1
	Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde oko gradilišta visine 2m. Ograda se nalazi  u dvorištu škole gde izvođač vrši pripremu i lagerovanje materijala i sl. U okviru ograde predvideti kapije za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za svo vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjima za prolaznike. Radovi na objektu će se raditi fazno. Predvideti montažu, demontažu i premeštanje ograde više puta. Obračun po m1 ograde.
	m’
	70,00
	
	
	

	1.2
	Montaža i demontaža metalne cevaste ili ramovske (čelične ili aluminijumske ) fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platforme postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje za upotrebu statičar. Visina skele cca 10m. Dužina skele cca 20m. Radovi na objektu će se raditi fazno. Predvideti montažu, demontažu i premeštanje skele više puta. Obračun po m² vertikalne projekcije montirane skele. Skela se plaća jednom i montirana je svo vreme trajanja građevinskih radova.

Istočna fasada

Severna fasada

Zapadna fasada

Južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	138,55

257,55

281,73

158,08
	
	
	

	1.3
	Nabavka i postavljanje zastora fasadne skele za zadržavanje prašine. Celokupnu površinu skele pokriti zastorom za zadržavanje prašine. Zastor mora biti prošiven po vetikali i pričvršćen za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno zastor popravljati. Ovom pozicijom obuhvatiti i zaštitu svih otvora na fasadi (prozori ) PVC folijom ili drugim materijalom koji propušta svetlost, na odgovarajućoj podkonstrukciji. Zaštitom se ne smeju oštetiti novi prozori. Obračun po m² zaštićene površine.

Istočna fasada

Severna fasada

Zapadna fasada

Dvorišna južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	385,23

765,70

288,33

376,20
	
	
	

	1.4
	Demontaža svih nepotrebnih elektroinstalacija  kao i demontaža i ponovna montaža nosača i kamera sa zidova.  Obračun paušalno
	pauš.
	1,00
	
	
	

	1.5
	Nabavka, transport i montaža elevatora za transport materijala. Visina elevatora cca 8,5m. U cenu uračunati nabavku, montažu, demontažu i sve potrebne mere zaštite i zaštitne ograde. Obračun po kom.
	kom.
	1,00
	
	
	

	1.6
	Montaža zaštitne skele na ulazu u objekat. Obračun paušalno
	pauš.
	1,00
	
	
	

	PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	2. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
	
	
	
	
	

	2.1
	Demontaža svih limenih opšiva sa prozora i deponovanje na gradilišnu deponiju. Transport sa gradilišta dat u posebnoj poziciji sa transportom šuta. Obračun po m'.
	m²
	68,20
	
	
	

	2.2
	Demontaža dotrajalih prozora. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne). Prozori su dvostruki, sa širokom kutijom i parapetnom daskom. Izrađeni su od čamove građe. Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.

Prozori aneksa sa bravarskom zaštitom dimenzija 80x80cm

Prozori aneksa sa bravarskom zaštitom dimenzija 120x80cm

Prozori aneksa sa bravarskom zaštitom dimenzija 120x120cm

Prozori aneksa sa bravarskom zaštitom dimenzija 270x80cm

Prozori fiskulturne sale sa bravarskom zaštitom dimenzija 270x360cm
	kom.

kom.

kom.

kom.

kom.
	2,00

5,00

1,00

2,00

20,00
	
	
	

	2.3
	Demontaža dotrajalih spoljašnjih vrata. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne). Prozori su dvostruki, sa širokom kutijom i parapetnom daskom. Izrađeni su od čamove građe i od bravarije upotrebom kutijastih profila. Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.

Dvokrilna bravarska vrata dimenzija 275x265cm

Dvokrilna bravarska vrata dimenzija 160x285cm
	kom.

kom.
	1,00

1,00
	
	
	

	2.4
	Demontaža dotrajalih unutašnjih vrata. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne). Prozori su dvostruki, sa širokom kutijom i parapetnom daskom. Izrađeni su od čamove građe i od bravarije upotrebom kutijastih profila. Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.

Dvokrilna bravarska vrata dimenzija 160x285cm

Jednokrilna vrata dimenzija 90x210cm

Jednokrilna vrata dimenzija 70x210cm

Dvokrilna vrata dimenzija180x210cm
	kom.

kom.

kom.

kom.
	1,00

2,00

11,00

1,00
	
	
	

	2.5
	Demontaža krovnog pokrivača od TR lima. Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m2 kose površine.

Aneks sa strehom  197.2m2 , Hala 498,5m2                                                                   
	m²
	695,70
	
	
	

	2.6
	Rušenje betonskih umivaonika u aneksu.
	m²
	6,70
	
	
	

	2.7
	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 12 cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
	m²
	20,72
	
	
	

	2.8
	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
	m²
	27,89
	
	
	

	2.9
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom u svim prostorijama aneksa. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.
	m²
	279,50
	
	
	

	2.10
	Pažljva demontaža olučnih vertikala. Limariju demontirati, upakovati i deponovati u krugu gradilišta. Demontirana limarija se ne vraća na objekat. Fasadna skela data u posebnoj poziciji. Obračun po m'.

Fiskultirna sala 102,0m, Aneks  9,3m                                                                       
	m²
	111,30
	
	
	

	2.11
	Pažljiva demontaža olučnih horizontala. Limariju demontirati, upakovati i deponovati u krugu gradilišta. Limarija se ne vraća na objekat. Fasadna skela data u posebnoj poziciji. Obračun po m'.

Fiskultirna sala 60,6m                                                                       Aneks  9,3m
	kom.
	69,90
	
	
	

	2.12
	Rušenje podne ploče u sanitarnim čvorovima aneksa. Obračun po m2
	m²
	14.86
	
	
	

	2.13
	Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, razvrstati na drvo i šut, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m2 poda.                                                                           Sportska hala 460,7m2                                                                   Prostor za rekvizite 57,3m2
	m²
	518,00
	
	
	

	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI, UKUPNO:
	

	
	3. BETONSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visoko-gradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Pre betoniranja ovlašćeni nadzorni organ treba da izvrši

prijem oplate sa aspekta dimenzija i visinskih kota, i prijem 

armature prema detaljima armature. Betoniranje će se izvršiti tek kad nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku  da nema primedbi.

03. Izvođač radova je dužan da obezbedi uzorke za kontrolu 

kvaliteta i po istom obezbedi atest.
	
	
	
	
	

	3.1
	Izrada lako armiranih betonskih ploča, debljine 8cm, marke MB 25 preko šljunčane podloge debljine 15cm u sanitarnim čvorovima aneksa.  Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura-mreža Q-188. Obračun po m2 izlivene ploče.
	m²
	14.86
	
	
	

	3.2
	Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 4 cm preko termoizolacije u sanitarnim čvorovima aneksa. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.

Obračun po m2 košuljice. 
	m²
	14,86
	
	
	

	3.3
	Betoniranje arm. betonskog serklaža širine 20cm do visine sokle po celom obimu aneksa, na severnoj i južnoj fasadi fiskulturne sale betonom  MB30 kao fundamenta fasadne opeke. Serklaž armirati sa 4 f 10 uzengije f 6/20. Serklaž se ankeruje za postojeću ariranobetonsku soklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju.

Obračun po m3.

Aneks 3 m3                                                                                    Fiskulturna sala  4,5m2
	m³
	7.50
	
	
	

	3.4
	Izrada lako armirane betonske ploče, debljine 10cm, marke MB 25 preko sloja termoizolacije od tvdog stiropora debljine 8cm. Stiropor se polaže preko postojećeg poda aneksa (prostorije sa oznakom 1-8 aneksa) u cilju rešenja denivelacije aneksa i sportske dvorane. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura-mreža Q-188. Obračun po m2 izlivene ploče, uključujući i stiropor sa polietilenskom folijom.
	m²
	81,09
	
	
	

	3.5
	Izrada lako armirane betonske ploče, debljine 10cm, marke MB 25 preko sloja tucanika debljine 50cm. Tucanik se polaže preko postojećeg poda prostorija sa oznakom 01 i 02 aneksa) u cilju rešenja denivelacije aneksa i sportske dvorane. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura-mreža Q-188. Obračun po m2 izlivene ploče, uključujući i stiropor sa polietilenskom folijom.
	m²
	21,67
	
	
	

	3.6
	Betoniranje arm. betonske pune ploče debljine 16cm iznad prostorije sa oznakom 02. Ploča se oslanja na obimne zidove prostorije iznad ploča okolnih postorija (donja ivica nove ploče je u ravni gornje ivice okolnih ploča. Ugrađuje se beton MB30. U cenu uračunati armaturu f 12/15 u oba pravca u donjoj zoni ploče.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju.

Obračun po m3.
	m³
	4,58
	
	
	

	BETONSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	4. ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE:

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim

standardima i pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije,

utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja,

GN 300",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju   (dimenzija,čvrstoća na pritisak, hidroskopnost i ostalo)
	
	
	
	
	

	4.1
	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.

Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
	m²


	8,60


	
	
	

	4.2
	Zidanje obloge fasadnih zidova šupljom opekom debljine 12 cm (zaštita termoizolacije), u produžnom malteru razmere 1:2:6. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima, po 5 komada na m2. Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaž dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +2Ø8 i uzengijama Ø 6/20. Obračun po m2 zida sa serklažom. U cenu uračunati i fugovanje fasadne opeke.

Aneks      118,1m2                                                                            Fiskultirna sala (severna i južna fasada)   174,96m2
	m²
	293,06
	
	
	

	4.3
	Malterisanje unutrašnjih postojećih zidova aneksa jačim produžnim malterom u dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak rečnog peska. Omalterisane površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave.

Cenu dati sa svim materijalima, radnom snagom i transportom.

Obračun po m2.
	m²
	279,50
	
	
	

	4.4
	Zidarska obrada spoljašnjih i unutrašnjih špaletni oštećenih prilikom demontaže stare i montaže nove stolarije. Obrada podrazumeva čišćenje starih maltera, malterisanje i završna molerska obrada. Obračun po m' obrade.
	m²
	380,50
	
	
	

	ZIDARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	5. IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	5.1
	Izrada hidroizolacije mokrog čvora u aneksu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske

mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.

Varen sloj Kondorfleksa V4.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: 

 - hladan premaz bitulitom "A"

- Kondorfleks V4, varen za podlogu

- dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 

 Obračun po m2 izolacije. m2
	m²
	14,86
	
	
	

	5.2
	Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča u podovima sanitarnih čvorova aneksa, Styrodur 5000 CS BASF, debljine 5 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 45 kg/m3. Ploče postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandažirati. U cenu uračunati i polietilensku foliju iznad stirodur ploča.

Obračun po m2 postavljenih ploča.
	m²
	14,86
	
	
	

	5.3
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča  na fasadi, debljine 12 cm., Kamenu vunu postaviti kao termo izolaciju objekta I sastavni deo fadadne obloge. Izolacija se postavlja na lepoku sa minimum 40% pokrivenosti ploče. Ploče ređati sa preklopom između redova. Ćoškove obraditi prema tehnologiji proizvođača. Izvršiti tiplovanje ploča sa 5-6 tiplova po m2. Postaviti metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade

Obračun po m2 izvedene izolacije.
	m²
	505,46
	
	
	

	5.4
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča preko međuspratne konstrukcije aneksa i iznad gips kartonskih ploča- plafona fiskulturne sale, debljine 12 cm, gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.

Obračun po m2 izvedene izolacije.

Aneks 173,2m2                                                                    Fiskulturna sala 499m2
	m²
	672,20
	
	
	

	IZOLATERSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	6. KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	6.1
	Nabavka i polaganje podnih neklizajućih  keramičkih ploča  najboljeg kvaliteta u aneksu, otpornih na habanje, I klase, domaćeg proizvođača, velikih dimenzija  dim. 30/30cm ili 60/60cm. Polaganje  fuga na fugu, širina fuge 3mm, preko postojećih pločica u sanitarnom čvoru kotlarnice.. Lepljenje pločica izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući).Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC.Postavljene pločice fugovati i očistiti. Fugovati jednokomponentnom gotovom masom za fugovanje spojnica koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, mineralnih agregata i specijalnih aditiva toniranih u tonu po izboru projektanta, otporni na buđ, bakterije i gljivice kao i hemijska sredstva i vodoodbojan (npr. Ceresit CE40 ili Sika CeramClean Grout ili odgovarajući). Izvođač je dužan doneti uzorke projektantu, na uvid da bi on mogao da napravi izbor. U cenu  uračunati sav potrebnan rad i materijal.  U cenu uračunati i soklu od iste keramike visine 10cm po celom obimu prostorija. 

Obračun po m2
	m²
	95,93
	
	
	

	6.2
	Nabavka i polaganje lepljenjem, zidnih keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima aneksa i na zidovima sa umivaonicima, do visine 1,4m.Polaganje fuga na fugu, širina fuge 3mm, na unapred pripremljenu ravnu, čistu i suvu podlogu. Lepljenje pločica izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući).Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC.

Postavljene pločice fugovati i očistiti. Fugovati jednokomponentnom gotovom masom za fugovanje spojnica koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, mineralnih agregata i specijalnih aditiva toniranih u tonu po izboru projektanta, otporni na buđ, bakterije i gljivice kao i hemijska sredstva i vodoodbojan (npr. Ceresit CE40 ili Sika CeramClean Grout ili odgovarajući).

Obračun po m2
	m²
	47,78
	
	
	

	6.3
	Postavljanje zidnih pločica u formi fugovane opeke na fasadi na lepak. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica.

Obračun po m2 pločica.
	m²
	212,40
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	7. PODOPOLAGAČKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	OPŠTI USLOVI

1. Sve podne obloge moraju biti izvedene kvalitetno. 

Površine moraju biti horizontalne, vertikalne ili zaobljene, u zavisnosti od vrste podne obloge ili opisa poda.

2. Opšavne lajsne, drvene ili plastične, moraju biti priljubljene i pričvršćene uz zid.

3. Cenom  su obuhvaćeni i svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje svake pozicije, kao i prenos potrebnog materijala od mesta uskladištenja do mesta ugradnje.

4. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni

alat koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu -Visokogradnja" GN-691
	
	
	
	
	

	7.1
	Priprema podloge i ugradnja sportskog poda.

 Nabavka, isporuka instalacija drvenog sportskog poda na elastičnoj podkonstrukciji. Na cementnu košuljicu postavlja se PE folija kao parna brana sa preklpom minimum 10cm. Potrebno je da pod poseduje distancere i sistem štafni kako bi se omogućilo postavljanje na ne idealno ravnu podlogu.

Podna daska se izrađuje od punog drveta minimalne debljine 22mm. Drvo je fabrički lakirano. Ukucavanje mašinski. Pod poseduje obodnu lajsnu sa otvorima za ventilaciju poda. 

Parket i podkonstrukcija prema ЕН 14904 standardu.

U cenu uračunati i neophodne poklopce za odbojku. Obračun po m2                                                                           Hala 460,7m2                                                                                Prostor za rekvizite 57,3m2
	m²
	518,00
	
	
	

	PODOPOLAGAČKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	8. RADOVI NA FASADI
	
	
	
	
	

	8.1
	Izrada fasadne sokle od bunjastog veštačkog kamena. Podlogu očistiti, oprati i isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5 mm. Voditi računa da se spojnice ne ispune. Preko šprica naneti i izbrazdati sloj cementnog maltera, grunt, razmere 1:3 debljine 1,5-3 cm spravljen sa oštrim, prosejanim šljunkom "jedinicom". Smesu za veštački kamen spraviti od cementa, drobljenog agregata, vode i po potrebi fino mlevene oksidne boje, po izboru i uputstvu projektanta. Pre obrade izraditi probne uzorke, što ulazi u cenu. Razmera smese je 1:2-1:2,5, cementa i agregata. Završni sloj, veštački kamen, naneti u debljini 1,5-2 cm. Kada se sloj malo prosuši, izvršiti glačanje odnosno gletovanje. Pošto se veštački kamen dovoljno osuši i stvrdne, posle 5-7 dana izvršiti završnu površinsku obradu. Sve površine fino brusiti šmirglanjem, po uputstvu projektanta.

Obračun po m2 veštačkog kamena.
	m²
	46,80
	
	
	

	8.2
	Izrada termoizolovane fasade sa valjanom završnom obradom. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju

2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti drugi sloj lepka debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu pripremiti za nanošenje završnog sloja. Obračun po m2 obrađene fasade.                       Fiskulturna sala i aneks
	m²
	505,46
	
	
	

	RADOVI NA FASADI, UKUPNO:
	

	
	9. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE:

1. Stolarski radovi moraju biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim standardima.

2. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćne alate koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN - 550, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

3. Izvođač je obavezan pre početka izvođenja radova da prekontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta, broj komada svake pozicije i detaljne opise date šemama stolarije.  

4. Farbanje stolarije izvesti bojom na vodenoj bazi sa svim predradnjama za zaštitu drveta.              
	
	
	
	
	

	9.1
	Izrada i montaža jednostrukih prozora (broj krila zavisi od dimenzije i vrste prozora) izrađeni od aluminijusmkih profila. Okapnica je od plastificiranog lima, a prapaetna daska od PVC-a.Prozore raditi prema izvornim detaljima sa merama uzetim na licu mesta, kao i prethodno snimljenim stanjem i izradom šema stolarije. Krila prozora zastakliti providnim-niskoemisionim staklom 4+12+4. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K. Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Primeniti adekvatan okov (tribovi, skakavci, olivne, poluolivne). Veća krila montirati na tri šarke po vertikali, a lufterske na dve. Prozore finalno zaštititi i obraditi plastificiranjem u beloj boji. Obračun je po komadu u zavisnosti od vrste i dimenzija stolarije, date ovim predmerom. Sve radove izvesti u svemu prema propisima za tu vrstu radova.

I   prozori dimenzija 80X80cm, jednokrilni

II   prozori dimenzija 120x80cm, jednokrilni

III   prozori dimenzija 140x160cm, dvokrilni

IV   prozori dimenzija 270X80cm, dvokrilni

V   prozor dimenzija 270X360cm, šestokrilni

VII   prozor dimenzija 140X100cm, dvokrilni
	kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.
	2,00

4,00

1,00

2,00

20,00

1,00
	
	
	

	9.2
	Izrada i montaža spoljašnjih ulaznih vrata. Vrata će biti izrađena od aluminijusmkih profila. Vrata raditi prema izvornim detaljima sa merama uzetim na licu mesta, kao i prethodno snimljenim stanjem i izradom šema stolarije. Krila zastakliti providnim-niskoemisionim staklom 4+12+4. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K. Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata finalno zaštititi i obraditi plastificiranjem u beloj boji. Obračun je po komadu u zavisnosti od vrste i dimenzija stolarije, date ovim predmerom. Sve radive izvesti u svemu prema propisima za tu vrstu radova.

VI   spoljašnja vrata dimenzija 275x285cm dvokrilna

VIII   spoljašnja vrata dimenzija 160x265cm dvokrilna

XI   spoljašnja vrata dimenzija 90x205cm jednokrilna, protivpožarna
	kom.

kom.

kom.
	1,00

1,00

1,00
	
	
	

	9.3
	Izrada i montaža unutrašnjih vrata (broj krila zavisi od dimenzije i vrste prozora), izrađenih od aluminijusmkih profila. Vrata raditi prema merama uzetim na licu mesta, kao i prethodno snimljenim stanjem i izradom šema stolarije. Krila zastakliti staklom u gornjoj zoni a u donjoj zoni vrata je ispuna od aluminijumskih panela. Primeniti adekvatan okov (tribovi, skakavci, olivne, poluolivne). Veća krila montirati na tri šarke po vertikali, a lufterske na dve.Vrata finalno zaštititi i obraditi plastificiranjem u beloj boji. Obračun je po komadu u zavisnosti od vrste i dimenzija stolarije, date ovim predmerom. Sve radive izvesti u svemu prema propisima za tu vrstu radova.

I   unutrašnja vrata dimenzija 180x240cm dvokrilna

II   unutrašnja vrata dimenzija 91x265cm jednokrilna

III   unutrašnja vrata dimenzija 71x205cm jednokrilna

IV   unutrašnja vrata dimenzija 160x265cm dvokrilna

V   unutrašnja vrata dimenzija 275x285cm dvokrilna


	kom.

kom.

kom.

kom.

kom.
	1,00

2,00

4,00

1,00

1,00


	
	
	

	GRAĐEVINSKA STOLARIJA, UKUPNO:
	

	
	10. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju

"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN 531",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Sav potreban materijal mora biti dobrog i postojanog kvaliteta u svemu po standardima.

03.Podloga za izvođenje molersko- farbarskih radova mora biti ravna i čista i na  nju se mora naneti odgovarajući  prethodni premaz, koji propisuju građevinske norme ili proizvođač građevinskog materijala.

04. Materijal za gletovanje mora odgovarati pojedinim vrstama podloge   ( malter, beton.gips i sl.)

05. Ton boja mora biti apsolutno ujednačen.

06.Obojene površine ne smeju se otirati i ljuštiti.
	
	
	
	
	

	10.1
	Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova  u dva tona . Pre početka bojenja podloga treba da bude suva i očišćena od prašine i masnoće. Prvo treba naneti izolacionu podlogu, koja treba da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja završne farbe. Posle toga izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva. Boja je postojana i otporna na UV zrake. Klase zapaljvosti A2. Bojiti u najmanje dva premaza. Boja mora biti ujednačena i ne sme se otirati. Boje su u skladu sa postojećom fasadom.

Uzeta ravna površina fasade, bez odbitka otvora i bez razvijene površine venaca. Svi materijali moraju biti paropropusni

U cenu uračunati nabavku svog potrebnog materijala, transport, radnu snagu i sav potreban alat.  Cenom obuhvatiti i razvijenu površinu svih ukrasa na fasadi. Fasadna skela data posebno.

Obračun po m2
	m²
	212,40
	
	
	

	10.2
	Gletovanje novi plafona fiskultirne sale. Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti  pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Plafone izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga.Visine prostorija do 7.5m

Obračun po m2  sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	460,74
	
	
	

	10.3
	Struganje stare boje i gletovanje starih plafona aneksa.  Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti  pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Plafone izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga.Visine prostorija do 4,00m

Obračun po m2  sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	153,25
	
	
	

	10.4
	Struganje stare boje sa postojećih zidova.  Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine, pripremiti podlogu za gletovanje, koje se obračunava u posebnoj poziciji. Zidovi aneksa visine do 2,80m, zidovi hale 7,0m. 

Aneks.....419,88m2

Hala.......450,51m2

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom, odnošenjem šuta na gradilišnu deponiju i potrebnom radnom skelom.
	m²
	942,39
	
	
	

	10.5
	Gletovanje postojećih očišćenih zidova i novo malterisanih zidova. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti  pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Zidove izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga. Zidovi aneksa visine do 2,80m, zidovi hale 7,0m.

Aneks.....419,88m2

Hala........450,51m2

Obračun po m2 gletovane površine sa svim  radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	942,39
	
	
	

	10.6
	Nabavka materijala i bojenje gletovanih plafona  poludisperzivnim bojama u belu boju sa prethodnim nanošenjem podloge, dva puta do postizanja ravnomerne obojenosti. 

Plafoni aneksa  visine 2.8m. hale 7,0m. 

Aneks..153,25m2

Hala.....460,74m2

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.


	m²
	613,99
	
	
	

	10.7
	Nabavka materijala  i bojenje gletovanih unutrašnjih zidova punom disperzijom u svetlom tonu sa prethodnim nanošenjem podloge, dva puta do postizanja ravnomerne obojenosti. 

 Zidovi aneksa visine do 2,80m, zidovi hale 7,0m.

Aneks.....419,88m2

Hala........450,51m2

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	870,39
	
	
	

	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:
	

	
	11. SUVOMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	

	11.1
	Izrada spuštenog plafona u fiskulturnoj sali sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF 12,5 mm, sistem Knauf D112. Razred vatrootporne zaštite F60, samo sa donje strane. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi iradna skela. Plafon se postavlja ravno, paralelno sa podom.

Obračun po m2 postavljene površine.
	m²
	460,74
	
	
	

	SUVOMONTAŽNI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	12. LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	12.1
	Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) 50 cm, širine oluka 15 cm, debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ø 4 mm, na razmaku do 80 cm.

Obračun po m1 visećeg oluka.
	m’
	69,90
	
	
	

	12.2
	Izrada i montaža olučnih pocinkovanih cevi, razvijene širine (RŠ) 50cm, preseka 15x15 cm, debljine lima 0,60 mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju.

Obračun po m1 olučne cevi.
	m’
	111,30
	
	
	

	12.3
	Opšivanje solbanki prozora  pocinkovanim limom razvijene širine do 35cm debljine 0,6mm. Ispod lima na zidu postaviti sloj ter hartije koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m'.
	m’
	68,20
	
	
	

	12.4
	Pokrivanje krova novim aluminijumskim plastificiranim limom TR 60/150 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. U cenu uračunati sve dodatne elemente: vetar lajsne, okapmice, ivične lajsne na spoju sa zidom, puc lajsne itd.

Obračun po m2 pokrivene površine.

Aneks.....193,2m2

Hala........498,5m2
	m²
	691,70
	
	
	

	LIMARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	13. BRAVARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	13.1
	Izrada i postavljanje zaštitne rešetke na prozore sale. Rešetke izraditi od čeličnih profila. Postaviti ih fiksiranjem u zid po uputstvu proizvođača. Obračun je po komadu u zavisnosti od vrste i dimenzija stolarije, date ovim predmerom. Sve radove izvesti u svemu prema propisima za tu vrstu radova.
	
	
	
	
	

	
	IX   unutrašnja zaštitna rešetka dimenzija 270x360cm Unutrašnja zaštitna rešetka od čeličnih profila. Konstrukcija unutrašnje zaštitne rešetke je od čeličnih vučenih profia. Profili su fiksirani za zid prema uputstvu proizvođača. Ram rešetke poprešnog preseka ∅40mm od cevi sa debljinom zida 3mm, vertikalni i horizontalni nosači ∅20mm od cevi sa debljinom zid 2,5mm, a ispuna od vertikalno postavljenih profila ∅10mm, na rastojanju ne većem od 12cm. Sve veze ostvariti zavarivanjem, a varove izvesti kvalitetno i zatim izbrušiti. Čelične delove grundirati i farbati autoemajl lakom ili srebrnim ferolitom i antikorozivno zaštititi.
	kom.
	20,00
	
	
	

	
	X   spoljna zaštitna rešetka dimenzija 266x241cm

Konstrukcija unutrašnje zaštitne rešetke je od čeličnih vučenih profia. Profili su fiksirani za zid prema uputstvu proizvođača. Ram rešetke poprešnog preseka ∅40mm od cevi sa debljinom zida 3mm, vertikalni i horizontalni nosači ∅40mm od cevi sa debljinom zida 3mm, a ispuna je od čelične grifovane mreže. Rešetka se sastoji iz 2 krila. Otvaranje oko vertikalne ose (u svemu prema šemi). Sve veze ostvariti zavarivanjem, a varove izvesti kvalitetno i zatim izbrušiti. Čelične delove grundirati i farbati autoemajl lakom ili srebrnim ferolitom i antikorozivno zaštititi.
	kom.
	8,00
	
	
	

	BRAVARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	14. RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	

	14.1
	Svakodnevno prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim  radovima prikupiti šut, i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Utovar šuta sa gradilišne deponije i odvoz na gradsku deponiju. U zavisnosti od tehnologije koju će izvođač primeniti, ovom pozicijom se podrazumeva i prikupljanje šuta i direktan odvoz na gradsku deponiju. 

Obračun paušalno.
	pauš.
	1,00
	
	
	

	14.2
	. Zavšno čišćenje objekta,  pranje prozora, vrata, sanitarija, podova, usisavanje podova  po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, svih unutrašnjih prostorija i spoljnih površina. Obračun po m2  neto površine objekta
	m²
	1.838,00
	
	
	

	RAZNI RADOVI, UKUPNO:
	


	1. PRIPREMNI RADOVI:
	

	2. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI:
	

	3. BETONSKI RADOVI:
	

	4. ZIDARSKI RADOVI:
	

	5. IZOLATERSKI RADOVI:
	

	6. KERAMIČARSKI RADOVI:
	

	7. PODOPOLAGAČKI RADOVI:
	

	8. RADOVI NA FASADI:
	

	9. GRAĐEVINSKA STOLARIJA:
	

	10. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: 
	

	11. SUVOMONTAŽNI RADOVI:
	

	12. LIMARSKI RADOVI:
	

	13. BRAVARSKI RADOVI:    
	

	14. RAZNI RADOVI:
	

	UKUPNO  objekat B       BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	
	OBJEKAT C
	
	
	
	
	

	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	
	

	1.1
	Montaža i demontaža metalne cevaste ili ramovske (čelične ili aluminijumske ) fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platforme postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje za upotrebu statičar. Visina skele cca 10m. Dužina skele cca 20m. Radovi na objektu će se raditi fazno. Predvideti montažu, demontažu i premeštanje skele više puta. Obračun po m² vertikalne projekcije montirane skele. Skela se plaća jednom i montirana je svo vreme trajanja građevinskih radova.

Istočna fasada

Severna fasada

Zapadna fasada

Južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	98,80

287,85

98,80

287,85
	
	
	

	1.2
	Nabavka i postavljanje zastora fasadne skele za zadržavanje prašine. Celokupnu površinu skele pokriti zastorom za zadržavanje prašine. Zastor mora biti prošiven po vetikali i pričvršćen za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno zastor popravljati. Ovom pozicijom obuhvatiti i zaštitu svih otvora na fasadi (prozori ) PVC folijom ili drugim materijalom koji propušta svetlost, na odgovarajućoj podkonstrukciji. Zaštitom se ne smeju oštetiti novi prozori. Obračun po m² zaštićene površine.

Istočna fasada

Severna fasada

Zapadna fasada

Dvorišna južna fasada
	m²

m²

m²

m²
	98,80

287,85

98,80

287,85
	
	
	

	1.3
	Demontaža svih nepotrebnih elektroinstalacija  kao i demontaža i ponovna montaža nosača i kamera sa zidova.  Obračun paušalno
	pauš.
	1,00
	
	
	

	1.4
	Nabavka, transport i montaža elevatora za transport materijala. Visina elevatora cca 9,5m. U cenu uračunati nabavku, montažu, demontažu i sve potrebne mere zaštite i zaštitne ograde. Obračun po kom.
	kom
	1,00
	
	
	

	1.5
	Montaža zaštitne skele na ulazu u objekat. Obračun paušalno
	pauš.
	1,00
	
	
	

	PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	2. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
	
	
	
	
	

	2.1
	 Demontaža svih limenih opšava sa prozora i deponovanje na gradilišnu deponiju. Transport sa gradilišta dat u posebnoj poziciji sa transportom šuta. Obračun po m'.
	m’
	81,05
	
	
	

	2.2
	Demontaža dotrajalih prozora. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne). Prozori su dvostruki, sa širokom kutijom i parapetnom daskom. Izrađeni su od čamove građe. Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.
Prozori dimenzija 80x80cm

Prozori dimenzija 85x140cm

Prozori dimenzija 140x180cm

Prozori dimenzija 200x180cm

Prozori dimenzija 230x180cm

Prozori dimenzija 270x180cm

Prozori dimenzija 270x140cm
	kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.
	2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13,00

14,00
	
	
	

	2.3
	Demontaža dotrajalih spoljašnjih vrata. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne). Prozori su dvostruki, sa širokom kutijom i parapetnom daskom. Izrađeni su od čamove građe i od bravarije upotrebom kutijastih profila. Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.

Jednokrilna  vrata sa nadsvetlom dimenzija 90x(220+60)cm

Dvokrilna  vrata sa nadsvetlom dimenzija 140x(210+30)cm

Dvokrilna vrata sa nadsvetlom dimenzija 140x(210+70)cm 
	kom.

kom.

kom.
	1,00

1,00

1,00
	
	
	

	2.4
	Demontaža dotrajalih unutašnjih vrata. Demontažu vršiti pažljivo, vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja naležućih malternih površina (unutrašnje i spoljašnje špaletne). Prozori su dvostruki, sa širokom kutijom i parapetnom daskom. Izrađeni su od čamove građe i od bravarije upotrebom kutijastih profila. Demontiranu stolariju skladirati na deponiju koju određuje Investitor. Obračun po komadu. Sve radove uraditi prema važećim normativima za tu vrstu radova.

Jednokrilna vrata dimenzija 90x205cm

Jednokrilna vrata dimenzija 70x205cm

Dvokrilna vrata dimenzija140x205cm

Dvokrilna vrata dimenzija160x205cm
	kom.

kom.

kom.

kom.
	11,00

3,00

3,00

1,00
	
	
	

	2.5
	Rušenje betonskih umivaonika u ulaznom holu prizemlja.
	m’
	2,50
	
	
	

	2.6
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru u svi prostorijama objekta sa ovim tipom podne obloge uključujući ulazni plato sa stepeništem. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m2 poda.
	m²
	269,59
	
	
	

	2.7
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom u svim prostorijama sa ovim tipom zidne obloge. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.
	m²
	94,49
	
	
	

	2.8
	Skidanje poda od vinila na I spratu I potkrovlju. Podnu oblogu skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.
	m²
	389,32
	
	
	

	2.9
	Demontaža olučnih vertikala. Limariju demontirati, upakovati i deponovati u krugu gradilišta. Fasadna skela data u posebnoj poziciji. Obračun po m'.
	m’
	38,00
	
	
	

	2.10
	Demontaža ograde stepeništa.


	m’
	8,00
	
	
	

	2.11
	Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Pažljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje. Obračun po m3 zida.


	m³
	0,98
	
	
	

	2.12
	Rušenje zida I parapeta na glavnom ulazu u objekat, u cilju premeštanja ulaznog portala. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi izmeštanje strujomera na dsrugu poziciju. Obračun po m3 zida.


	m³
	0.80
	
	
	

	2.13
	Rušenje dela pregradnog zida između učionice i ostave u potkorvlju. Dimenzija otvora je 3.8x2.05m. Obračun po m3 zida.
	m³
	1,56
	
	
	

	2.14
	Rušenje tavanice za obezbeđenje prodora za lift.
	m³
	0,60
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	3. BETONSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visoko-gradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Pre betoniranja ovlašćeni nadzorni organ treba da izvrši prijem oplate sa aspekta dimenzija i visinskih kota, i prijem 

armature prema detaljima armature. Betoniranje će se izvršiti tek kad nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku  da nema primedbi.

03. Izvođač radova je dužan da obezbedi uzorke za kontrolu kvaliteta i po istom obezbedi atest.
	
	
	
	
	

	3.1
	Betoniranje podesta i stepeništa na severnoj strani objekta na mestu novog izlaza. Podest je od betona MB30 dimenzija u osnovi 2,4x2,4m. Stepenište (15/30cm) je od nabijenog betona MB30
	m³
	4.10
	
	
	

	3.2
	Betoniranje arm. betonskog serklaža širine 15cm do visine sokle po celom obimu objekta. Serklaž armirati sa 4 f 10 uzengije f 6/20. Serklaž se ankeruje za postojeću ariranobetonsku soklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Obračun po m3.
	m³
	7.31
	
	
	

	3.3
	zrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 2 cm u svim prostorijama gde je skinuta keramika. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice.
	m³
	269,59
	
	
	

	3.4
	Proširenje postojećeg stepeništa dobetonravanjem postojećeg betonskog platoa betonom MB 30.                                                                                                                                                                                                                                                                         

U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju.
Obračun po m3.
	m³
	3.54
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	4. ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE:

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
01.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije,
utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju

"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja,

GN 300",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
02. Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju      (dimenzija,čvrstoća na pritisak, hidroskopnost i ostalo)
	
	
	
	
	

	4.1
	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela.
Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
	m²
	47,57
	
	
	

	4.2
	Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela.

Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
	m²
	43,38
	
	
	

	4.3
	Malterisanje unutrašnjih postojećih zidova gde su obijene pločice i malterisanje novih pregradnih zidova jačim produžnim malterom u dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak rečnog peska. Omalterisane površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave.

Cenu dati sa svim materijalima, radnom snagom i transportom.
Obračun po m2.
	m²
	259,46
	
	
	

	4.4
	Zidarska obrada spoljašnjih i unutrašnjih špaletni oštećenih prilikom demontaže stare i montaže nove stolarije. Obrada podrazumeva čišćenje starih maltera, malterisanje i završna molerska obrada. Obračun po m' obrade.
	m’
	457,30
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	5. IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	5.1
	Izrada hidroizolacije mokrih čvorova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.
Varen sloj Kondorfleksa V4.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: 

 - hladan premaz bitulitom "A"

- Kondorfleks V4, varen za podlogu

- dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 
 Obračun po m2 izolacije. m2
	m²
	28,39
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	6. KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	OPŠTI USLOVI:

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

1.Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-

Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

2. Sve  spoljne ivice zidova zaštititi PVC lajsnama, a unutrašnje uglove obavezno zaštititi akrilnim silikonom.

3. Za keramičarske radove koristiće se keramika I klase domaćeg proizvođača

4. Nakon završetka radova popločane površine će se očistiti i oprati.
	
	
	
	
	

	6.1
	Nabavka i polaganje podnih neklizajućih  keramičkih ploča  najboljeg kvaliteta u sanitarnim čvorovima, otpornih na habanje, I klase, domaćeg proizvođača, velikih dimenzija  dim. 30/30cm ili 60/60cm. Polaganje  fuga na fugu, širina fuge 3mm, preko postojećih pločica u sanitarnom čvoru kotlarnice.. Lepljenje pločica izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući).Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC.Postavljene pločice fugovati i očistiti. Fugovati jednokomponentnom gotovom masom za fugovanje spojnica koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, mineralnih agregata i specijalnih aditiva toniranih u tonu po izboru projektanta, otporni na buđ, bakterije i gljivice kao i hemijska sredstva i vodoodbojan (npr. Ceresit CE40 ili Sika CeramClean Grout ili odgovarajući). Izvođač je dužan doneti uzorke projektantu, na uvid da bi on mogao da napravi izbor. U cenu  uračunati sav potrebnan rad i materijal.  U cenu uračunati i soklu od iste keramike visine 10cm po celom obimu prostorija. 

Obračun po m2
	m²
	28,39
	
	
	

	6.2
	Nabavka i polaganje lepljenjem, zidnih keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima , do visine 1,4m.Polaganje fuga na fugu, širina fuge 3mm, na unapred pripremljenu ravnu, čistu i suvu podlogu. Lepljenje pločica izvesti lepkom na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima ili lepkom modifikovanim polimerima koji daju visoku čvrstoću, otporan na vlagu, u debljini 2-10mm ( npr. Ceresit CM11, Isomat AK 14, SIKA ceram 113 ili odgovarajući).Temperatura u prostoriji prilikom primene mora biti između +5 i +30 ºC.

Postavljene pločice fugovati i očistiti. Fugovati jednokomponentnom gotovom masom za fugovanje spojnica koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, mineralnih agregata i specijalnih aditiva toniranih u tonu po izboru projektanta, otporni na buđ, bakterije i gljivice kao i hemijska sredstva i vodoodbojan (npr. Ceresit CE40 ili Sika CeramClean Grout ili odgovarajući).

Obračun po m2

Sanitarni čvorovi

Čajna kuhinja u potkrovlju
	m²

m²
	158,41

10,56
	
	
	

	6.3
	Postavljanje podne granitne keramike, dimenzija 30x30 cm, na lepak. Granitnu keramiku I klase lepiti lepkom u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka keramike.

Obračun po m2 poda.
Ulazno stepenište     37.24m2                                                                        Stepenište u objektu  33,41m2                                                                   Prizemlje             206,85m2                                                                          Prvi sprat         23,77m2                                                                               Potkrovlje         236.9m2
	m²
	538,17
	
	
	

	6.4
	Postavljanje sokle od granitne keramike, visine do 15 cm. Granitnu keramiku postaviti na lepak za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike.

Obračun po m1 sokle.
Stepenište u objektu   23,8m                                                                   Prizemlje             143,19m                                                                          Prvi sprat        33,9m                                                                               Potkrovlje         145.4m
	m’
	346,29
	
	
	

	KERAMIČARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	7. FASADERSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	7.1
	Izrada fasadne sokle od bunjastog veštačkog kamena. Podlogu očistiti, oprati i isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5 mm. Voditi računa da se spojnice ne ispune. Preko šprica naneti i izbrazdati sloj cementnog maltera, grunt, razmere 1:3 debljine 1,5-3 cm spravljen sa oštrim, prosejanim šljunkom "jedinicom". Smesu za veštački kamen spraviti od cementa, drobljenog agregata, vode i po potrebi fino mlevene oksidne boje, po izboru i uputstvu projektanta. Pre obrade izraditi probne uzorke, što ulazi u cenu. Razmera smese je 1:2-1:2,5, cementa i agregata. Završni sloj, veštački kamen, naneti u debljini 1,5-2 cm. Kada se sloj malo prosuši, izvršiti glačanje odnosno gletovanje. Pošto se veštački kamen dovoljno osuši i stvrdne, posle 5-7 dana izvršiti završnu površinsku obradu. Sve površine fino brusiti šmirglanjem, po uputstvu projektanta.

Obračun po m2 veštačkog kamena.
	m²
	48,96
	
	
	

	7.2
	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča  na fasadi, debljine 12 cm., Kamenu vunu postaviti kao termo izolaciju objekta I sastavni deo fadadne obloge. Izolacija se postavlja na lepoku sa minimum 40% pokrivenosti ploče. Ploče ređati sa preklopom između redova. Ćoškove obraditi prema tehnologiji proizvođača. Izvršiti tiplovanje ploča sa 5-6 tiplova po m2. Postaviti metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade

Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju

2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti drugi sloj lepka debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu pripremiti za nanošenje završnog sloja. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke.
Obračun po m2 obrađene fasade
	m²
	644,26
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	8. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE:

1. Stolarski radovi moraju biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim standardima.

2. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćne alate koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN - 550, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

3. Izvođač je obavezan pre početka izvođenja radova da prekontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta, broj komada svake pozicije i detaljne opise date šemama stolarije.  

4. Farbanje stolarije izvesti bojom na vodenoj bazi sa svim predradnjama za zaštitu drveta.                   
	
	
	
	
	

	8.1
	Izrada i montaža jednostrukih prozora (broj krila zavisi od dimenzije i vrste prozora) izrađeni od aluminijusmkih profila. Okapnica je od plastificiranog lima, a prapaetna daska od PVC-a.Prozore raditi prema izvornim detaljima sa merama uzetim na licu mesta, kao i prethodno snimljenim stanjem i izradom šema stolarije. Krila prozora zastakliti providnim-niskoemisionim staklom 4+12+4. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K. Dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Primeniti adekvatan okov (tribovi, skakavci, olivne, poluolivne). Veća krila montirati na tri šarke po vertikali, a lufterske na dve. Prozore finalno zaštititi i obraditi plastificiranjem u beloj boji. Obračun je po komadu u zavisnosti od vrste i dimenzija stolarije, date ovim predmerom. Sve radove izvesti u svemu prema propisima za tu vrstu radova.

Prozori dimenzija 80X80cm (oznaka u šemi II)

Prozori dimenzija 140x180cm dvokrilni(oznaka u šemi V)

Prozori dimenzija 200x180cm dvokrilni (oznaka u šemi VI)

Prozori dimenzija 270x180cm trokrilni (oznaka u šemi VIII)

Prozori dimenzija 270X140cm trokrilni (oznaka u šemi IX)
	kom.

kom.

kom.

kom.

kom.
	2,00

1,00

1,00

13,00

14,00
	
	
	

	8.2
	Izrada i postavljanje zastakljenih unutrašnjih dvokrilnih aluminijumskih vrata,  Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.

Obračun po komadu vrata.

Spoljašnja vrata dimenzija 90x270cm jednokrilna (oznaka I u šemi)

Spoljašnja vrata dimenzija 270x270cm dvokrilna (oznaka II u šemi)

Spoljašnja vrata dimenzija 370x270cm  (oznaka III u šemi)

Spoljašnja vrata dimenzija 195x270cm  (oznaka VII u šemi)
	kom.

kom.

kom.

kom.
	1,00

1,00

1,00

1,00
	
	
	

	8.3
	Izrada i postavljanje zastakljenih unutrašnjih dvokrilnih aluminijumskih vrata,  Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.

Obračun po komadu vrata.

Unutrašnja vrata dimenzija 140x205cm dvokrilna (oznaka I u šemi)

Unutrašnja vrata dimenzija 160x205cm dvokrilna (oznaska II u šemi)

Portal dimenzija 380x205cm (oznaka VI u šemi)
	kom.

kom.

kom.
	2,00

2,00

1.00
	
	
	

	8.4
	Izrada i postavljanje unutrašnjih aluminijumskih vrata, obložena eloksiranim limom,  Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.

Obračun po komadu vrata.

Vrata dimenzija 90x205cm  (oznaka III u šemi)

Vrata dimenzija 80x205cm  (oznaka IV u šemi)

Vrata dimenzija 70x205cm (oznaka V u šemi)
	kom.

kom.

kom.
	9,00

2,00

14,00
	
	
	

	GRAĐEVINSKA STOLARIJA, UKUPNO:
	

	
	9. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju

"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN 531",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Sav potreban materijal mora biti dobrog i postojanog kvaliteta u svemu po standardima.

03.Podloga za izvođenje molersko- farbarskih radova mora biti ravna i čista i na  nju se mora naneti odgovarajući  prethodni premaz, koji propisuju građevinske norme ili proizvođač građevinskog materijala.

04. Materijal za gletovanje mora odgovarati pojedinim vrstama podloge   ( malter, beton.gips i sl.)

05. Ton boja mora biti apsolutno ujednačen.

06.Obojene površine ne smeju se otirati i ljuštiti.
	
	
	
	
	

	9.1
	Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova  u dva tona . Pre početka bojenja podloga treba da bude suva i očišćena od prašine i masnoće. Prvo treba naneti izolacionu podlogu, koja treba da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja završne farbe. Posle toga izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva. Boja je postojana i otporna na UV zrake. Klase zapaljvosti A2. Bojiti u najmanje dva premaza. Boja mora biti ujednačena i ne sme se otirati. 

Uzeta ravna površina fasade, bez odbitka otvora i bez razvijene površine venaca. Svi materijali moraju biti paropropusni

U cenu uračunati nabavku svog potrebnog materijala, transport, radnu snagu i sav potreban alat.  Cenom obuhvatiti i razvijenu površinu svih ukrasa na fasadi. Fasadna skela data posebno.

Obračun po m2
	m²
	644,26
	
	
	

	9.2
	Struganje stare boje i gletovanje starih plafona.  Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti  pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Plafone izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga.Visine prostorija do 4,00m

Obračun po m2  sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom. 
Prizemlje  218m2
Sprat 247,73m2
Potkrovlje 247,73m2
	m²
	687,46
	
	
	

	9.3
	Struganje stare boje sa postojećih zidova.  Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine, pripremiti podlogu za gletovanje, koje se obračunava u posebnoj poziciji. Zidovi visine do 3,5m. 

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom, odnošenjem šuta na gradilišnu deponiju i potrebnom radnom skelom.
	m²
	1.111,76
	
	
	

	9.4
	Gletovanje postojećih očišćenih zidova i novo malterisanih zidova. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti  pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Zidove izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga. Zidovi visine do 3,5m,

Obračun po m2 gletovane površine sa svim  radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	1.111,76
	
	
	

	9.5
	Nabavka materijala i bojenje gletovanih plafona  poludisperzivnim bojama u belu boju sa prethodnim nanošenjem podloge, dva puta do postizanja ravnomerne obojenosti. 

Plafoni  visine do 3,5m. 

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	644,26
	
	
	

	9.6
	Nabavka materijala  i bojenje gletovanih unutrašnjih zidova punom disperzijom u svetlom tonu sa prethodnim nanošenjem podloge, dva puta do postizanja ravnomerne obojenosti. 

 Zidovi  do 3,5m.

Obračun po m2 sa svim materijalom, radom i potrebnom radnom skelom.
	m²
	1.111,76
	
	
	

	9.7
	Skidanje boje sa drvene obloge bine i kulisa na I spratu, hemijskim putem, uz popravku oštećene površine. Postojeće slojeve boje skinuti nanošenjem hemijskog rastvarača i skidanjem slojeva boje špahtlama i odgovarajućim alatkama. Postupak ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i ne dođe do zdravog i čistog drveta. Po izvršenom skidanju boje drvo prebrusiti finom šmirglom. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije.

Obračun po m2 očišćene površine.
	m²
	107,00
	
	
	

	9.8
	Bojenje drvene obloge bine na I spratu, lazurnim bojama, sa lakiranjem. Bojiti sadolinom ili nekim sličnim sredstvom po izboru projektanta. Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom za sušenje od 24 h, preći najfinijom šmirglom, pa bojiti treći put i lakirati lakom.

Obračun po m2 obojene površine.


	m²
	107,00
	
	
	

	
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	10. LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	10.1
	Izrada i montaža olučnih pocinkovanih cevi, razvijene širine (RŠ) 50cm, preseka 15x15 cm, debljine lima 0,60 mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju.

Obračun po m1 olučne cevi.
	m’
	38,00
	
	
	

	10.2
	Opšivanje solbanki prozora  pocinkovanim limom razvijene širine do 35cm debljine 0,6mm. Ispod lima na zidu postaviti sloj ter hartije koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m'.
	m’
	81,05
	
	
	

	10.3
	Uklanjanje dotrajalog krovnog lima  na strehi ulaza, u boji po izboru projektanta. 
Obračun po m2 pokrivene površine.
	m²
	9,00
	
	
	

	10.4
	Pokrivanje krova strehe ulaza  novim aluminijumskim plastificiranim limom TR 40/230 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. U cenu uračunati sve dodatne elemente: vetar lajsne, okapmice, ivične lajsne na spoju sa zidom, puc lajsne itd.
Obračun po m2 pokrivene površine.
	m²
	9,00
	
	
	

	LIMARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	11. BRAVARSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	11.1
	 Izrada i postavljanje rešetki prozora u prizemlju od kovanog gvožđa i livenih elemenata. Rešetke izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti, rešetke očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti rešetke, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal. Obračun mo m2.
	m²
	43,67
	
	
	

	11.2
	Izrada i postavljanje ograde stepeništa od kovanog gvožđa i livenih elemenata. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal.
Obračun po m2 ograde.

Spoljašnje stepenište

Unutrašnje stepenište
	m²

m²
	4,11

11,66
	
	
	

	11.3
	Sigurnosni spoljašnji rukohvat od aluminijumskih profila
Rukohvat prozora u potkrovlju. Konstrukcija rukohvata je od luminijuskih vučenih profia. Profili su fiksirani bočno i vertikalno u zid prema uputstvu proizvođača.Rukohvat je od   aluminijumske cevi ∅50, vertikalni nosači ∅50. Rukohvat je postavljen u dve horizontalne ravni, tako da rastojanje između ne bude veće od 12cm.Sve spojeve izraditi po uputstvu proizvođača.Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.

Izrada u svemu prema šemi
	m’
	37,80
	
	
	

	11.4
	Čelična rampa za pristup objektu. 

Konstrukcija rampe od aluminijumskih vučenih profila. Rampa je širine 90cm, sa zaštitnim ivičnjacima sa strane. Širina ivičnjaka je 10cm, a visina 5cm. Nagib rampe je 5%.Rukohvati su od aluminijumske cevi ∅40 koji se prostire celom dužinom rampe i završava se na 30 cm od kraja rampe. Rukohvati su postavljeni u dva nivoa, jedan je na 70cm, a drugi na 90cm od rampe.Krajeve rukohvata završiti zaobljenim ivicama.

Sve spojeve izraditi po uputstvu proizvođača.Završna obrada je eloksaža u prirodnoj boji aluminijuma E-6.
Izrada u svemu prema šemi.
	m’
	12,00
	
	
	

	BRAVARSKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	12. PODOPOLAGAČKI RADOVI
	
	
	
	
	

	12.1
	Nabavka i postavljanje poda od Vinflex traka, homogene podne obloge na bazi PVC. Trake su širine 200 cm i debljine 1,5 mm. Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti. Vinflex trake pre ugradnje razviti, položiti i ostaviti da budu 24 časa na sobnoj temperaturi iznad 15 stepeni, a zatim zalepiti disperzionim lepkom. Trake postaviti u pravcu izvora svetlosti, a ugradnju raditi ukrajanjem, postupkom duplog sečenja. Spojnice zavariti toplim vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji Vinflex podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova. Pored zidova postaviti lajsne. Način polaganja, boja Vinflex traka i vrsta lajsni po izboru projektanta. Obračun po m2 poda.
	m²
	159,60
	
	
	

	PODOPOLAGAČKI RADOVI, UKUPNO:
	

	
	13. RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	

	13.1
	Svakodnevno prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim  radovima prikupiti šut, i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Utovar šuta sa gradilišne deponije i odvoz na gradsku deponiju. U zavisnosti od tehnologije koju će izvođač primeniti, ovom pozicijom se podrazumeva i prikupljanje šuta i direktan odvoz na gradsku deponiju.   Obračun po m³ prikupljenog šuta.
	m³
	60,00
	
	
	

	13.2
	Zavšno čišćenje objekta,  pranje prozora, vrata, sanitarija, podova, usisavanje podova  po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, svih unutrašnjih prostorija i spoljnih površina                                                       Obračun po m2  neto površine objekta
	m²
	682,51
	
	
	

	13.3
	Nabavka I ugradnja lifta za hendikepirana lica. U sklopu ove stavke ulazi izrada projektne dokumentacije lifta sa liftovskim oknom. Kompletni posao se poverava specijalizovanim firmama za ovu vrstu poslova. Obračun po kom.
	kom.
	1,00
	
	
	

	RAZNI RADOVI, UKUPNO:
	

	1. PRIPREMNI RADOVI:
	

	2. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI:
	

	3. BETONSKI RADOVI:
	

	4. ZIDARSKI RADOVI:
	

	5. IZOLATERSKI RADOVI:
	

	6. KERAMIČARSKI RADOVI:
	

	7. RADOVI NA FASADI:
	

	8. GRAĐEVINSKA STOLARIJA:
	

	9. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: 
	

	10. LIMARSKI RADOVI:
	

	11. BRAVARSKI RADOVI:    
	

	13 PODOPOLAGAČKI RADOVI:
	

	14. RAZNI RADOVI:  PODOPOLAGAČKI RADOVI
	

	UKUPNO  objekat C       BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	
	Укупна цена  без ПДВ-а
	

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)
	

	PARTERNO REŠENJE UREĐENJA DVORIŠTA



	1.PRIPREMNI RADOVI

	
	Pripremni radovi su u sklopu pripremnih radnji za rekonstrukvciju objekata A, B i C  
	
	
	
	
	
	

	2. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI

	2.1
	Demontaža nadstrešnice od čeličnih profila ograđene mrežom. Predviđena je pažnje na mesto na gradilištu predviđeno za odlaganje takvog materijala.  U slučaju da je materijal upotrebljiv, predviđena je predaja naručiocu. Sav materijal koje se može ponovo  koristiti ili reciklirati ili prodati kao sekundarna sirovina potrebno je da se preda naručiocu. Onaj koji nije upotrebljiv transportuje se sa gradilišta kao što je to dato u posebnoj poziciji sa transportom šuta. Obračun paušalno
	paušalno
	1,0
	
	
	
	

	2.2
	Demontaža male bine od čeličnih profila . Predviđena je pažljiva demontaža svih elemenata (limova, patosa i čeličnih profia)  i deponovanje na mesto na gradilištu predviđeno za odlaganje takvog materijala.  U slučaju da je materijal upotrebljiv, predviđena je predaja naručiocu. Sav materijal koje se može ponovo  koristiti ili reciklirati ili prodati kao sekundarna sirovina potrebno je da se preda naručiocu. Onaj koji nije upotrebljiv transportuje se sa gradilišta kao što je to dato u posebnoj poziciji sa transportom šuta.
 Obračun paušalno
	paušalno
	1,0
	
	
	
	

	2.3
	Rušenje asfaltnog zastora u dvorištu, debljine do 20 cm, na delovima gde se predviđa igradnja platoa. Skinuti sve slojeve. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.  Obračun po m2.
	
	
	
	
	
	

	
	plato u dvorištu škole
	m²
	176,00
	
	
	
	

	
	plato između objekata A i C
	m²
	288,50
	
	
	
	

	
	plato ispred glavnog ulaza u školu
	m²
	19,75
	
	
	
	

	
	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
	УКУПНО:
	
	

	3. ZEMLJANI RADOVI

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala  koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visoko-gradnja GN 300", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Po završetku zemljanih radova ovlašćeni nadzorni organ treba da izvrši projem radova sa aspekta dimenzija i visinskih kota. 

03. Izvođač radova je dužan da obezbedi uzorke za kontrolu 

kvaliteta i po istom obezbedi atest.
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Nabijanje tla mašinskim putem na delu betonskih ploča kružnih trgova i rampi za hendikepirana lica. Po nabijanju izvršiti kontrolu zbijenosti kružnom pločom.Popisan je modul stišljivosti Ms=60MPa.

Obračun po m2.  Plato 1: 166m2, plato 2: 149m2;
 Ulaz u školu 19.75m2
	m²
	334,75
	
	
	
	

	3.2
	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm, ispod betonske ploče na koti -0.60 na platoima, tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Po ugradnji obavezna kontrola zbijenosti kružnom pločom.Propisani modul stišljivosti Ms=60MPa

Obračun po m3 nabijenog šljunka.                                                         Plato 1: 166m2, plato 2: 149m2; Ulaz u školu 19.75m2
	m³
	33,48
	
	
	
	

	3.3
	Nabavka i razastiranje drobljenika debljine 68 cm, ispod betonske ploče na nivou 0.0 na ulazima u objekat B i C(plato 1) i na ulazu u objekat A (plato 2). Drobljenik nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Po ugradnji obavezna kontrola zbijenosti kružnom pločom. Propisani modul stišljivosti Ms=60MPa

Obračun po m3 nabijenog drobljenika.
Plato 1: 118m2, plato 2: 36.1m2
	m³
	104,79
	
	
	
	

	3.4
	Ručni iskop zemlje III kategorije za formiranje tri oaze u parku. Dubina otkopa cca 30cm (uklanjanje rastinja i humusa) sa odvozom. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.
	m³
	13,21
	
	
	
	

	3.5
	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm, ispod betonskih ploča oaza u parku prema ulici, šljunak nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Po ugradnji obavezna kontrola zbijenosti kružnom pločom. Propisani modul stišljivosti Ms=60MPa    Obračun po m3 nabijenog šljunka.       
	m³
	14,07
	
	
	
	

	3.6
	Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese:

- Festuca rubra 40 %

- Festuca ovina 30 %

- Poa pratensis 20 %

- Trifolium repens 10 %

Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom.    Obračun po m2 zatravljene površine.
	m²
	53,28
	
	
	
	

	
	ZEMLJANI RADOVI
	УКУПНО:
	
	

	4. BETONSKI RADOVI

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visoko-gradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

02. Pre betoniranja ovlašćeni nadzorni organ treba da izvrši

prijem oplate sa aspekta dimenzija i visinskih kota, I prijem 

armature prema detaljima armature. Betoniranje će se izvršiti tek kad nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku  da nema primedbi.

03. Izvođač radova je dužan da obezbedi uzorke za kontrolu 

kvaliteta i po istom obezbedi atest.
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Betoniranje arm. betonske podne ploče na tlu na koti -0.60 debljine 15cm, sitnozrnim betonom  MB35. Ploču armirati  mrežom Q-188 u obe zone. Gornju površinu ploče isperdašiti.Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Betonske ploče platoa 1, platoa 2, oaze u parku, ulaz u školu.

Obračun po m3.
	m³
	56,82
	
	
	
	

	4.2
	Betoniranje arm. betonske podne ploče na tlu na koti 0.0 debljine 15cm, sitnozrnim betonom  MB35. Ploču armirati  mrežom Q-188 u obe zone. Gornju površinu ploče isperdašiti.Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Betonske ploče platoa 1 i platoa 2.  Obračun po m3.
	m³
	15,15
	
	
	
	

	4.3
	Betoniranje arm. betonskih zidova visine 0.6m debljine 15cm, koji se ankeruju u podnu ploču, sitnozrnim betonom  MB35. Ploču armirati  mrežom Q-188 u obe zone. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Betonski zidovi na platoima 1 i 2. Ukupna dužina zidova: plato1: 53.76m; plato 2: 37.5m.

Obračun po m3.
	m³
	8,21
	
	
	
	

	4.4
	Betoniranje rampe za pristup hendikepiranih lica između nivoa -0.6 i 0.0  betonom  MB35.  Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Kose rampe na platoima 1 i 2. Ukupna dužina rampi: plato1: 11.06m; plato 2: 11.37m.

Obračun po m3.
	m³
	6,73
	
	
	
	

	4.5
	Betoniranje stepeništa za pristup sa nivoa -0.6 na nivo 0.0 betonom  MB35.  Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Kose rampe na platoima 1 i 2. Ukupna dužina stepeništa: plato1: 10.0m; plato 2: 3.0m.

Obračun po m3.
	m³
	3,51
	
	
	
	

	4.6
	Betoniranje konzolne ploče klupa debljine 12cm širine 80cm. Gornja ivica konzole je na visini 0.4m od poda.  Beton  MB35. Armatura konzole f8/15 (podeona f6/15) u gornjoj zoni.  Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Kose rampe na platoima 1 i 2. Ukupna dužina klupa: plato1: 11.85m; plato 2: 8.9m.

Obračun po m3.
	m³
	3,66
	
	
	
	

	4.7
	Izrada betonski ramova gabaritnih mera 0.4x2.0m širine 0.8m za klupe u oazama u parku prema ulici. Debljina zida betonskih elemenata 12cm. Armatura f8/15 u obe zone (podeona f6/15).  Beton  MB35. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju.   Obračun po m3.
	m³
	1,62
	
	
	
	

	4.8
	Betoniranje rampe i platoa za ulaz u školu iz pasaža, pristup sa nivoa -0.6 na nivo 0.0 betonom  MB35.  Betonsku masu propisno ugraditi i negovati.U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. 

Obračun po m3.
	m³
	16,40
	
	
	
	

	4.9
	 Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka, dimenzija 40x20x6 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Ivičnjake spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Ivičnjaci se ugrađuju na platou 1 na spoju betonske ploče i zelenih površina na nivou 0.0.     Obračun po m1 ivičnjaka.
	m'
	10,37
	
	
	
	

	
	
BETONSKI RADOVI
	УКУПНО:
	
	

	5. RAZNI RADOVI

	5.1
	 Dekorativna obrada betonske podne ploče u sistemu STENCIL TOP ili odgovarajući u svemu prema uputstvu proizvođača. Cena ove pozicije je dodatak na cenu proizvodnje i ugradnje betona podne ploče u delu 3.1. Betoniranje ploče i ugradnja dekorativnog sloja predstavlja jedinstvenu poziciju realizacije podne obloge na delovima gde je ova obrada predviđena projektom. Obloga je višebojna, otporna na atmosferilije i protivklizna. Definitivna forma površinske obrade se usaglašava sa projektantom. Cena obrade po m2. Površine: plato 1 nivo -0.6: 145m2; nivo 0.00: 92m2; plato 2 nivo -0.6 119m2; nivo 0.0 9.2m2 ; glavni ulaz 19.75m2 ; oaze 43.5m2
	m²
	436,45
	
	
	
	

	5.2
	Ograde sa rukohvatima uz rampe za osobe sa invaliditetom.     Rukohvati su od aluminijumske cevi ∅40 koji se prostire celom dužinom rampe i završava se na 30 cm od kraja rampe. 

Rukohvati su postavljeni u dva nivoa, jedan je na 70cm, a drugi na 90cm od rampe. Ograde i rukohvati prate lučnu geomertiju rampi.

Krajeve rukohvata završiti zaobljenim ivicama.

Sve spojeve izraditi po uputstvu proizvođača.

Završna obrada je eloksaža u prirodnoj boji aluminijuma E-6.  Obračun po metru dužnom ograde
	m'
	60,0
	
	
	
	

	5.3
	Nabavka i ugradnja daščane obloge klupa debljne 5cm.  Daske se šrafe za beton konzola na zidovima platoa 1 i 2 i za pločase ramove u oazama parka. U cenu uračunati i površinsku zaštitu od atmosferilija. Obračun po m2 klupa
	m²
	30,52
	
	
	
	

	5.4
	Presvlačenje postojećeg asfalta u dvorišti škole novim slojem sitnozrnog asfalt betona debljine 5cm uz prethodnu propremu koja se sastoji u površinskom struganju starog asfalta i prskanju bitumenom. Obračun po m2
	m²
	1.755,00
	
	
	
	

	5.5
	Sadjenje dekorativnih sadnica u okviru ozelenjenih površina:                                                                           -zbunaste sadnice...........................6kom
 -drveće........................ 12kom
 -tuje.............................12kom
	kom
	30,0
	
	
	
	

	5.6
	Obelezavanje sportskog terena na asfaltu specijalizovanom bojom za horizontalnu signalizaciju.
	paušalno
	1,0
	
	
	
	

	
	RAZNI RADOVI
	УКУПНО:
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА): 

	 PRIPREMNI RADOVI
	

	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
	

	ZEMLJANI RADOVI:
	

	BETONSKI RADOVI :
	

	RAZNI RADOVI:
	

	UKUPNO parter  BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)

	
	DOJAVA POŽARA
	
	
	
	
	

	
	1. ISPORUKA I UGRADNJA SLEDEĆE OPREME:
	
	
	
	
	

	1.1
	 Adresibilna centrala slicna tipu DET-CAD-150-1, jednom analognom adresibilnom detektorskom petljom sa 20 zonskih  led indikacija, proizvođača Detnov, ( 1x250 adresa ). Baterije 2x12V;9Ah,  u skladu sa - SRPS EN 60896-21:2010 SRPS EN 60896-22:2010, SRPS N.S6.061:1989.  Centrala atestirana prema SRPS EN 54-2:2008. Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
	kom.
	1,00
	
	
	

	1.2
	Analogno Adresibilni  Optički detektor dima slican tipu  DET-DOD-220A, na plafonu, ,atestiran SRPS EN 54-7:2008 proizvođač Detnov. Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
	kom.
	75,00
	
	
	

	1.3
	 Analogni adresibilni  ručni detektor sa izolatorom kratkog spoja, slican tipu DET-MAD-450-I  za nazidnu montažu-crveni, proizvođač Detnov. Atestiran SRPS EN 54-11:2008, SRPS EN 54-17:20 . Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
	kom.
	13,00
	
	
	

	1.4
	 Analogno Adresibilni  Termički detektor dima slican tipu DET-DTD-210A. Atestiran SRPS EN 54-5,7:2008. Proizvođač Detnov. Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
	kom.
	2,00
	
	
	

	1.5
	 Podnožje adresibilnog javljača,  slično tipu DET-Z-200, sa dodatnim podnožjem DET-STD-200 za OG montažu. Atestiran SRPS EN 54-5,7:2008. Proizvođač Detnov. Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
	kom.
	77,00
	
	
	

	1.6
	Zaštitne mrežice za detektore u fiskulturnoj sali.. Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
	kom.
	10,00
	
	
	

	1.7
	 Alarmna sirena, 105 dB. Plaća se komplet materijal  i radna snaga, SRPS EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14.
	kom.
	9,00
	
	
	

	1.8
	 Fina montaža, ( montaža opreme ) Završno  ispitivanje, obuka korisnika, izdavanje atesta i puštanje sistema u rad
	pauš.
	1,00
	
	
	

	1.9
	Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H 2x2x0,8mm    za povezivanje javljača sa centralom za dojavu požara na petlji. Kabl se polaže u zidu ispod maltera kroz rebraste beshalogene cevi, ili na plafonu i zidu kroz krute beshalogene cevi. Plaća se komplet materijal i rad.
	m’
	2.500,00
	
	
	

	1.10
	 Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H FE180 E30 2x2x0,8mm    za povezivanje alarmnih sirena sa centralom za dojavu požara na petlji. Kabl se polaže u zidu ispod maltera kroz rebraste beshalogene cevi, ili na betonskim gredama na plafonu i zidu na vatrootpornim obujmicama. Ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metodaC), Plaća se komplet materijal i rad.
	m’
	600,00
	
	
	

	1.11
	 Nabavka i postavljanje  vatrootpornih obujmica E30 koje se postavljaju na svakih 30cm tipa OBO Beterman lil drugog proizviđača istih ili boljih karakteristika. Plaća se komplet materijal i rad.
	kom.
	50,00
	
	
	

	1.12
	 Nabavka i montaža rebrastih beshalogenih cevi  prečnika 16mm za polaganje kablova dojave požara. Cevi se polažu sa izradom žljebova u zidu pod malterom ili u spuštenom plafonu
	m’
	1.200,00
	
	
	

	1.13
	 Nabavka i montaža krutih beshalogenih cevi  prečnika 16mm za polaganje kablova dojave požara. Cevi se polažu na plafonu ili zidu
	m’
	200,00
	
	
	

	1.14
	Uređaj za automatsko telefonsko pozivanje za slučaj požarnog alarma (4 govorne poruke na 4  unapred određenih programiranih tel. brojeva), tipa Paravox-VD710, proizvod "Paradox" Kanada sa izvršenim priključenjem na telefonsku instalaciju.
	kom.
	1,00
	
	
	

	1.15
	 Nabavka i montaža metalne cevi  prečnika 20mm za polaganje kablova dojave požara, na prelazu između objekta B i C.
	m’
	1,00
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (ОПРЕМА): 

	SISITEM DOJAVE POŽARA  - UKUPNO BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)

	
	TELEKOMUNIKACIJE
	
	
	
	
	

	
	1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE INSTALACIJE
	
	
	
	
	

	1.1
	Demontaža postojeće telefonske instalacije, sortiranje i predaja investitoru.
	pauš.
	1,00
	
	
	

	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE INSTALACIJE, UKUPNO:
	

	
	2. TELEFONSKA I RAČUNARSKA MREŽA
	
	
	
	
	

	2.1
	RACK orman 19" slobodnostojeći, 42HU 1970/800/800    

19" 8 x SCHUKO, 1HU                                        

19" patch panel za 24 utičnice, 1HU, 3 kom

19" telefonski patch panel  25 utičnica                 
19" panel za  ranžiranje kablova, 5kom
19" Ventilator polica, 2HU                                  
19" fluo svetiljka
	kom.
	1,00
	
	
	

	2.2
	Isporuka, montaža i povezivanje kabla UTP cat 6a 4x2x0.5, bez halogena
	m’
	1.500,00
	
	
	

	2.3
	Isporuka, montaža i povezivanje uticnice 2xRJ45, telefonske
	kom.
	34,00
	
	
	

	2.4
	Isporuka, montaža i povezivanje uticnice 2xRJ45, za računare
	kom.
	34,00
	
	
	

	2.5
	Isporuka i montaža PVC dozne fi60, bez halogena
	kom.
	68,00
	
	
	

	2.6
	Isporuka, montaža i povezivanje PVC rebrastog, gibljivog creva, bez halogena fi16mm
	m’
	1.400,00
	
	
	

	2.7
	Patch kabl RJ45, Cat 6a, 1m 
	kom.
	30,00
	
	
	

	2.8
	Patch kabl RJ45, Cat 6a, 2m   
	kom.
	30,00
	
	
	

	2.9
	Vod za uzemljenje 19" rekova, tipa NHXHX 1x16 mm², Nabavka, isporuka, polaganje i konektovanje na oba kraja (rek-sabirnica u GRO).
	m’
	15,00
	
	
	

	2.10
	Nabavka, isporuka i montaža izvodnog telefonskog ormana dimenzija 590 x 260 x 125 mm za ugradnju u zid opremljen sa 2 rastavne reglete i 2 ranžirne reglete kapaciteta 10 x 2
	kom.
	1,00
	
	
	

	2.11
	Isporuka, montaža i povezivanje kabla tipa TK DSL (30) 59 10x2x0.4  sa omotačem bez halogenih elemenata.
	m’
	25,00
	
	
	

	2.12
	Merenja na linkovima, predaja atesta, izrada projekta izvedenog stanja, obuka korisnika
	pauš.
	1,00
	
	
	

	TELEFONSKA I RAČUNARSKA MREŽA, UKUPNO:
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ): 
	TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE  - UKUPNO BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	
	Укупна цена  без ПДВ-а
	

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)
	

	
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	Opšte napomene:  Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim  atestima i sertifikatima  i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 5km. Sitan instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne  uzidne plastične kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster kleme, izolir traku, kablovske obujmice, gips  materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo. Sav materijal treba da bude bez halogena.

	
	1. NAPOJNI VODOVI
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 4x70+50mm2 od KPK do GRO, u zidu ispod maltera.
	m’
	15,00
	
	
	
	

	1.2
	Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 5x4mm2 do spratnih razvodnih ormana, polaže se u zidu ispod maltera.
	m’
	200,00
	
	
	
	

	1.3
	Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 5x6mm2 do spratnih razvodnih ormana, polaže se u zidu ispod maltera.
	m’
	50,00
	
	
	
	

	1.4
	Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 5x16mm2 do razvodnih ormana, polaže se u zidu ispod maltera.
	m’
	30,00
	
	
	
	

	NAPOJNI VODOVI, UKUPNO:
	
	

	
	2. RAZVODNI ORMANI
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Izrada, isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormana GRO. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra|ena sledeća oprema:

-1 kom. poluindirektna digitalna merna grupa - postojeća

-3 kom. strujni reduktori - postojeći 

-1 kom. glavni prekidač  AS 100 A, tropolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje

-3 kom. automatski osigura~ 63A, prekidna moć min. 10kA

-6 kom. automatski osigura~ 25A, prekidna moć min. 10kA

-22 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-5 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA

-3 kom. signalne lampice 230V AC.

-sav ostali sitan monta`ni materijal 
Napomena: Koristiti postojeći strujomer i reduktore.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.2
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana sprata ST-1. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje.  U ormanu je ugra|ena slede}a oprema:

-1 kom. grebenasti prekidač 63A

-6 kom. automatski osigura~ 32A, prekidna moć min. 10kA

-3 kom. automatski osigura~ 25A, prekidna moć min. 10kA

-40 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-5 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA
-sav ostali sitan montažni materijal
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.3
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana sprata RT-3. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje.  U ormanu je ugra|ena slede}a oprema:

-1 kom. grebenasti prekidač 25A

-15 kom. automatski osigurač 16A, prekidna moć min. 10kA

-5 kom. automatski osigurač 10A, prekidna moć min. 10kA
-sav ostali sitan montažni materijal
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.4
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana prvog sprata RT-4. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema:

-1 kom. grebenasti prekidač 25A

-16 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-5 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA
-sav ostali sitan montažni materijal
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.5
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana prizemlja RT-1. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema:

-1 kom. grebenasti prekidač 25A

-10 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA
-sav ostali sitan montažni materijal
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.6
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana prizemlja RT-2. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema:

-1 kom. grebenasti prekidač 25A

-12 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-5 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA
-sav ostali sitan montažni materijal
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.7
	Izrada,, isporuka i ugradnja razvodnog ormana fiskulturne sale RT-S. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugrađena slede

a oprema:

-1 kom. trofazno brojilo - postojeće

-1 kom. glavni prekidač  AS 40 A, tropolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje

-14 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA

-3 kom. signalne lampice 230V AC

-sav ostali sitan montažni materijal

	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.8
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana menze RO-M1, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, dimenzija 800x800 mm i slede

om opremom:

-1 kom. poluindirektna digitalna merna grupa - postojeća

-3 kom. strujni reduktori - postojeći 

-1 kom. glavni prekidač  AS 100 A, tropolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje

-6 kom. automatski osigura~ 32A, prekidna moć min. 10kA

-14 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA

-sav ostali sitan monta`ni materijal 
-3 kom. signalne lampice 230V AC.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.9
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana menze RO-M2, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, dimenzija 600x600 mm i slede

om opremom:

-1 kom. grebenasti prekidač 25A

-10 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-5 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA

-sav ostali sitan montažni materijal

	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.10
	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana menze RO-M3, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, dimenzija 600x600 mm  i sledećom opremom:

-1 kom. grebenasti prekidač 25A 

-9 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA

-4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA
-sav ostali sitan montažni materijal
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	RAZVODNI ORMANI, UKUPNO:
	
	

	
	3. INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prose

ne dužine 7 m, položenog u zidu ispod maltera sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i odgovarajućeg mikro prekidača.
	kom.
	661,00
	
	
	
	

	3.2
	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priklju

nog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine 8 m, položenog u zidu ispod maltera sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne mikro priključnice.
	kom.
	200,00
	
	
	
	

	3.3
	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine 8 m, položenog u zidu ispod maltera sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne mikro priključnice sa poklopcem sa mugućnošću zabravljenja, SCHRACK TECHNIK  ili ekvivalentna. 
	kom.
	160,00
	
	
	
	

	3.4
	Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 5x2,5 mm2, prosečne dužine 8 m, položenog u zidu ispod maltera sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i trofazne mikro priključnice.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE, UKUPNO:
	
	

	
	4. SVETILJKE I SIJALICE
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nabavka, isporuka i ugradnja: Površinska LED svetiljka sa tankim 9mm profilom.

Elektronski, fiksni izlaz kontrola opreme. II klase elektro.

Telo: Aluminijum, bele boje (RAL 9016). u skladu za

EN12464 office osvetljenje norme, UGR <19, <3000CD / m², 65 °.

Komplet sa LED 4000K

Dimenzije: 597 k 597 k 9 mm

Ukupna snaga: 34.4 W

Svetiljka svetlosni fluks: 3129 lm
Proizvođač THORN, BETA OFFICE LED3400-840 HF Q597 (STD) ili ekvivalentna
	kom.
	364,00
	
	
	
	

	4.2
	Nabavka, isporuka i ugradnja: Zidna LED svetiljka za uštedu energije i do

55% u poređenju sa konvencionalnim svetiljkama. Jednostavna i brza

instalacija. Vrlo homogena svetlo.

LED zaštićena za sigurnu montažu 18W, 4000K Ø35cm IP44

Sertifikati: CE, C, TUV SUED
Proizvođač LEDVANCE GmbH 4058075000766 Surface-C LED 350 18W/4000K IP44 ili ekvivalentna
	kom.
	58,00
	
	
	
	

	4.3
	Nabavka, isporuka i ugradnja: Zidna LED svetiljka za uštedu energije i do

55% u poređenju sa konvencionalnim svetiljki. Jednostavna i brza

instalacija. Vrlo homogena svetlo.

LED zaštićena za sigurnu montažu 24W, 4000K Ø40cm IP44

Sertifikati: CE, C, TUV SUED
Proizvođač LEDVANCE GmbH 4058075000803 Surface-C LED 400 24W/4000K IP44 ili ekvivalentna
	kom.
	38,00
	
	
	
	

	4.4
	Nabavka, isporuka i ugradnja: Ugradna LED svjetiljka, sa elektronskim napajanjem, ukupne ulazne snage 28W, efikasnosti 133lm/W.  LED izvor svetla. Životni vek svetiljke 50000 radnih sati do opadanja svetlosnog fluksa na 85% naznačene vrednosti, pri temperaturi od 25⁰C. Dimenzija svetiljke 1200 x 300 x 52 mm, masa 7kg. 
Proizvođač THORN, MIREL-L A LED3800-840 L1200 EVG (STD) ili ekvivalentna
	kom.
	78,00
	
	
	
	

	4.5
	Nabavka, isporuka i ugradnja: 

Ugradna svetiljka sa LED izvorom svetlosti

Izvor svetla i snaga: LED 14W,  4000K Ø35cm

Efikasnost svetiljke: 95 lm/W

Stepen zastite: IP20
Proizvođač LEDVANCE GmbH 4058075000025 Downlight LED 14W 4000K 230V IP20 ili ekvivalentna
	kom.
	40,00
	
	
	
	

	4.6
	Nabavka, isporuka i ugradnja: Ugradna LED svjetiljka, sa elektronskim napajanjem, ukupne ulazne snage 28W, efikasnosti 133lm/W.  LED izvor svetla. Životni vek svetiljke 50000 radnih sati do opadanja svetlosnog fluksa na 85% naznačene vrednosti, pri temperaturi od 25⁰C. Dimenzija svetiljke 1200 x 300 x 52 mm, masa 7kg. Proizvođač THORN, MIREL-L A LED3800-840 L1200 EVG (STD) ili ekvivalentna
	kom.
	60,00
	
	
	
	

	4.7
	Nabavka, isporuka i ugradnja:

Nadgradna svetiljka sa LED izvorom svetlosti, asimetricna za osvetljenje table

Izvor svetla i snaga: LED 51,8W 

Efikasnost svetiljke: 87 lm/W

Stepen zastite: IP20

Radni vek trajanja LED traje 50.000 sati pre nego što se svetlosni fluks smanji na 85% početne vrednosti. Tolerancija hromatičnosti (početni MacAdam): svetlosni fluks svetiljke: 4400 lm, efikasnost svetiljke: 110 lm / W. 

Dimenzije: 1203 x 130 x 61 mm, 5 kg.
Proizvođač THORN ili ekvivalentna
	kom.
	17,00
	
	
	
	

	4.8
	Nabavka, isporuka i montaža na lokacijama kao na dispozicionom crtežu i prema uputstvu proizvodjača, i povezivanje reflektora:

Reflektor AFP L 144L70-840 A/S6, proizvodjac: THORN, ili ekvivalentna. 

Izvor svetla i snaga:LED 308W 

Efikasnost svetiljke:121 lm/W

Prespojna naprava:Elektronska fiksna
Stepen zastite: IP66 IK08
	kom.
	6,00
	
	
	
	

	SVETILJKE I SIJALICE, UKUPNO:
	
	

	
	5. INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Isporuka materijala i izrada instalacije noćnog svetla provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, delimi

no položenog u zidu ispod maltera, a delimi

no u spuštenom plafonu, prose
ne dužine 8 m.
	kom.
	95,00
	
	
	
	

	5.2
	Nabavka, isporuka i ugradnja: Kompakna LED svetiljka u slucaju panike, održava ili

ne održava operacije može izabrati instalater. Elektronski,

fiksni kontrolni izlaz prenosnik sa 3 sata, manuelni testa,

hitne osvetljenje kolo. Telo i obloga: bela

Polikarbonat (PC). Difuzor: jasno Polikarbonat (PC).

IP65, IK03, Klasa II elektro. Mrežni priključak preko petlje u

/ Petlja se priključni blok. Četiri vijke sa BESA i

provodnik za montažu opcije. Završiti sa 6500K LED.

Pretvara u Ekit znak sa dodatkom samolepivog legendi,

naručuje se posebno. Dimenzije: 210 k 115 k 70 mm

Ukupna snaga: 3 W
Svetiljka svetlosni fluks: 94 lm
	kom.
	95,00
	
	
	
	

	INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA, UKUPNO:
	
	

	
	6. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Isporuka materijala, ugradnja odmah pored GRO šine za izjednačenje potencijala i povezivanje glavnog provodnika za izjedna

enje potencijala, PEN provodnika, gromobranskog uzemljivača, vodovodne cevi, kablovskih regala, cevi za centralno grejanje i ostalih metalnih masa provodnikom P-Y 1x25 mm2
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	IZJEDNAČENJE POTENCIJALA, UKUPNO:
	
	

	
	7. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Demontaža postojeće električne instalacije, sortiranje i predaja investitoru.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	7.2
	Pregled i ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	7.3
	Izrada projekta izvedenog objekta
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI, UKUPNO:
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ): 
	NAPOJNI VODOVI: 
	

	RAZVODNI ORMANI:
	

	INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE:
	

	SVETILJKE I SIJALICE :
	

	INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA:
	

	IZJEDNAČENJE POTENCIJALA:
	

	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI:
	

	UKUPNO  ELEKTRIČNE INSTALACIJE BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	
	Укупна цена  без ПДВ-а
	

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)
	

	
	MAŠINSKE INSTALACIJE


	

	1. DEMONTAŽNI RADOVI

	1.1
	Demontaža livenih radijatora i iznošenje istih van objekta radi ispiranja. Radijatori su sledećih dimenzija:

500/160 sa prosečnim br. Članaka 25

600/110 sa prosečnim br. Članaka 25

600/160 sa prosečnim br. Članaka 25

800/160 sa prosečnim br. Članaka 25

800/110 sa prosečnim br. članaka 15
	kom

kom

kom

kom

kom
	19

31

58

24

2
	
	
	
	

	1.2
	Demontaža radijator ventila i radijator navijaka dimenzija 1/2" i 3/4″
	kom
	268
	
	
	
	

	1.3
	 Demontaža radijator čepova i radijator redukcija dimenzije 5/4″
	kom
	268
	
	
	
	

	1.4
	 Ispiranje radijatora od mulja i ostalih nečistoća
	kom
	134
	
	
	
	

	DEMONTAŽNI RADOVI

УКУПНО:
	
	

	2. MONTAŽNI RADOVI



	2.1
	 Isporuka i ugradnja livenih radijatora 600/160
	čl
	125
	
	
	
	

	2.2
	 Isporuka i ugradnja radijator konzola
	kom
	45
	
	
	
	

	2.3
	Isporuka i ugradnja radijator držača (haltera)
	kom
	88
	
	
	
	

	2.4
	Unošenje i montaža ispranih radijatona na konzole

 500/160 sa prosečnim br. Članaka 25

600/110 sa prosečnim br. Članaka 25

600/160 sa prosečnim br. Članaka 25

800/160 sa prosečnim br. Članaka 25

800/110 sa prosečnim br. članaka 15
	kom

kom

kom

kom

kom
	19

31

58

24

2
	
	
	
	

	2.5
	Isporuka i ugradnja livenih radijator redukcija

5/4″-3/4″

5/4″-1/2″
	kom

kom
	10

90
	
	
	
	

	2.6
	 Isporuka i ugradnja livenih radijator čepova

5/4″
	kom
	64
	
	
	
	

	2.7
	Isporuka i ugradnja termostatskih radijator ventila proizvođača „HERC“ ili sl. komlet sa antivandal termo glavom

fi 1/2″

fi 3/4″
	kom

kom
	131

18
	
	
	
	

	2.8
	Isporuka i ugradnja zatvarajućih radijator navijaka

fi 1/2″

fi 3/4″
	kom

kom
	131

18
	
	
	
	

	2.9
	Isporuka i ugradnja slavina za pražnjenje na donjem kraju radijatora

fi 1/2″
	kom
	75
	
	
	
	

	2.10
	Isporuka i ugradnja odzračnih radijator slavina na gornjem kraju radijatora

fi 1/2″
	kom
	149
	
	
	
	

	2.11
	Isporuka i ugradnja crnih bešavnih cevi sledećih dimenzija

fi 21.3x2.6

fi 26.9x2.6
	m

m
	145

56
	
	
	
	

	2.12
	Za spojni i zaptivni materijal, acetilen, kiseonik, žicu za varenje, klizne i čvrste oslonce, šelne za cevi i sl. plaća se 50% od pozicije cevi
	
	0,5
	
	
	
	

	2.13
	Čišćenje i farbanje cevi osnovnom bojom
	m²
	18,5
	
	
	
	

	2.14
	Farbanje cevi bojom otpornom na temperaturu (radijator lak)
	m²
	18,5
	
	
	
	

	2.15
	 Čišćenje i bojenje radijatora bojom otpornom na temperaturu (radijator lak) u tonu po izboru investitora ili nadzornog organa
	m²
	495
	
	
	
	

	2.16
	 Pražnjenje i punjenje kao i proba instalacije na hladnan vodeni pritisak
	paušalno
	1
	
	
	
	

	2.17
	 Probijanje otvora kroz zidove i međuspratnu konstrukciju za prolaz cevi sa krpljenjem istih  nakon ugradnje cevne mreže. Pre krpljenja cevi obmotati talasastom hartijom ili otpor napuniti pur penom
	kom
	6
	
	
	
	

	2.18
	 Pripremno završni radovi : Uvođenje grupe u rad, organizacija gradilišta izrada eleborata o merama zaštite na radu, raščišćavanje gradilišta, izrada projekta izvedenog stanja i predaja instalacije investitoru na korišćenje
	paušalno
	1
	
	
	
	

	MONTAŽNI RADOVI     UKUPNO:
	
	

	3. RADOVI U KOTLARNICI

	3.1
	Demontaža cirkulacionih pumpi sledećih dimenzija:

GHR 651

GHR 652

RS 50T
	kom

kom

kom
	1

2

1
	
	
	
	

	3.2
	 Demontaža razdelnika dimenzija f 230x1200mm satri priključka f 76 i jednim priključkom f 50mm komplet sa demontažom konzola i izolacije
	kom
	1
	
	
	
	

	3.3
	Demontaža razdelnika dimenzija f 230x1200mm sa tri priključka f 76 i jednim priključkom f 50mm komplet sa demontažom konzola i izolacije
	kom
	1


	
	
	
	

	3.4
	3.4. Demontaža crevne mreže dimenzije od f 21,3 do fi 108. Cevi nakon demonže izneti van kotlarnice i skladištiti na mestu koje je odredio investitor

Fi 21,3

Fi 33,3

Fi 60,3

Fi 76,1

Fi 88,9

Fi 108
	m

m

m

m

m

m
	28

11

18

32

15

17
	
	
	
	

	3.5
	Demontaža ravnih zapornih ventila sledećih dimenzija :

DN65 MP6

DN50 MP6
	kom

kom
	9

3
	
	
	
	

	3.6
	Demontaža izolacije sa cevne mreže koja se demontira i skladištenje na mesto koje odredi investitor
	m²
	33
	
	
	
	

	3.7
	 Nabavka, isporuka i ugradnja visokoefikasnih cirkulacionih pumpi tipa:

„STRATOS“ 65/1-6 H=3.3m;G=7.36m³/h

„STRATOS“ 50/1-9 H=3.65m;G=5.95m³/h

„STRATOS“ 40/1-4 H=3.69m;G=3.63m³/h

ili odgovarajuće istih karakteristika
	kom

kom

kom
	4

2

2
	
	
	
	

	3.8
	 Nabavka, isporuka i ugradnja zapornih leptirastih ventila sledećih dimenzija:

DN65 MP6

DN50 MP6
	kom

kom
	15

5
	
	
	
	

	3.9
	 Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnih ventila sledećih dimenzija:

DN65 MP6

DN50 MP6
	kom

kom
	15

5
	
	
	
	

	3.10
	Nabavka, isporuka i ugradnja prirubničkih balasnih tipa „Stromax“ GF ili slični istih karakteristika:

DN65 MP6

DN50 MP6
	kom

kom
	3

1
	
	
	
	

	3.11
	Nabavka, isporuka i ugradnja odvajača nečistoća:

DN65 MP6

DN50 MP6
	kom

kom
	3

1
	
	
	
	

	3.12
	3.12. Izrada, ispruka i ugradnja razdelnika tople vode dimenzije fi 219x2000 sa priključcima za cirkulacione pumpe (fi 76,1 komada 6 i fi 60,1 komada 2) plus priključak za napojni vod od kotla ( fi 114 komada 1) i priključci za termometar, maonometar i slavinu za punjenje i pražnjenje (fi 1/2″ komada 3).
	kom
	1
	
	
	
	

	3.13
	 Izrada, isporuka i ugradnja sabirnika tople vode dimenzija fi 219x1600 sa priključcima za povratne vodove (fi 76,1 komada 3 i fi 60,1 komada 1) plus priključak za povratni vod do kotla ( fi 114 komada 1) i priključci za termometar, maonometar i slavinu za punjenje i pražnjenje (fi 1/2″ komada 3).
	kom
	1
	
	
	
	

	3.14
	Isporuka i ugradnja crnih profila i kvadratnih cevi za izradu postolja i konzola za nošenje razdelnika i sabirnika.
	kg
	250
	
	
	
	

	3.15
	 Isporuka i ugradnja crnih bešavnih cevi sledećih dimenzija:

Fi 114x4

Fi 76,1x 3.6

Fi 60,1x 3.6

Fi 21,3x 2
	m

m

m

m
	15

75

15

25
	
	
	
	

	3.16
	Za spojni i zaptivni materijal, acetilen, kiseonik, hamburške lukove, šelne za cevi i ostali sitan i potreban materijal plaća se 50% od pozicije cevi
	
	0,5
	
	
	
	

	3.17
	 Izrada ispruka i ugradnja vazdušnih sudova fi 159x300 komplet sa cevima i ventilom za odzračivanje
	kom
	8
	
	
	
	

	3.18
	Čišćenje i farbanje cevi vazdušnih sudova osnovnom bojom
	m²
	135
	
	
	
	

	3.19
	Nabavka isporuka i ugradnja  izolacije cevi razdelnika, sabirnika i vazdušnih sudova mineralnom vunom( debljine 50mm) u oblozi od Al lima.
	m²
	78
	
	
	
	

	3.20
	Pražnjenje instalacije radi vršenja intervencije
	paušalno
	1
	
	
	
	

	3.21
	Punjenje i proba inastalcije na hladan vodeni pritisak i izrada zapsinika u prisustvu nadzornog organa.
	paušalno
	1
	
	
	
	

	3.22
	 Pripremno završni radovi: upoređivanje projekta sa stanjem na objektu, obeležavanje instalacije(natpisi, simboli, strelice), uramiti šemu izvedenog stanja kotlarnice i postaviti je u kotlarnicu, uregulisanje kompletne instalacije i puštanje u pogon sa probnim radom, uraditi elaborat-izveštaj o izvršenom merenju i regulaciji protoka po granama priključaka. Potrebno je da merenje izvrši akreditovana labarotorija i izveštaj dostavi investitoru u tri primerka, uređenje gradilišta, sitni građevinski radovi potrebni za ugradnju elemenata u kotlarnici, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i predaja potrebne dokumentacije investitoru. Plaća se 3% od vrednosti radova
	
	0.03
	
	
	
	

	RADOVI U KOTLARNICI         UKUPNO:
	
	

	4. ELEKTRO RADOVI U KOTLARNICI

	4.1
	 Demontaža postojećih starih razvodnih ormana u kotlarnici
	kom
	2
	
	
	
	

	4.2
	Izrada, isporuka i ugradnja metlnog razvodnog ormana PT-K za povezivanje pumpigorionika i ostale opreme u kotlarnici. Orman ugraditi u prostoriji radionice koja se graniči sa kotlarnicom

U oramnu je ugrađena sledeća oprema

-1 kom. galavni prekidač AC 63A, toplotni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje

-12 kom.automatski osigurač 25A

-6 kom.automatski osigurač 16A

-24 kom.automatski osigurač 10A

-6 kom. kontaktor 10A

-6 kom. motorna sklopka 0,5-1A

-6 kom toplotni grebenasti prekidač 1-0-2 GS51 U

-sav ostali sitan montažni materijal 
	kom
	1
	
	
	
	

	4.3
	 Isproruka materijala i izrada napajanja ormana provodnika tipa N2XH-J 5x16mm², položenog na obujmicama ili u PNK regalima.
	m
	15
	
	
	
	

	4.4
	 Isproruka materijala i izrada instalacije kotla provodnika tipa N2XH-J 5x4mm², položenog na obujmicama ili u PNK regalima.
	m
	50
	
	
	
	

	4.5
	Isporuka kabla tipa N2XH-J 3x2,5mm² za povezivanje napajanja pumpi,senzora i dr. Kabal se polaže na odstojnom obujmicama na zidu objekta i delimično u PNK regalima.
	m
	320
	
	
	
	

	4.6
	 Isporuka i ugradnja savitljivog metalnog SAPA cevi fi 16mm
	m
	15
	
	
	
	

	4.7
	Isporuka i ugradnja PNK regala 100mm, za elektroenergetske instalacije, komplet sa opremom za vešanje.
	m
	35
	
	
	
	

	4.8
	Pregled i ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta o ispravci
	kom
	1
	
	
	
	

	ELEKTRO RADOVI U KOTLARNICI          UKUPNO:


	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (МАШИНСKE ИНСТАЛАЦИЈЕ): 

	DEMONTAŽNI RADOVI
	

	MONTAŽNI RADOVI
	

	RADOVI U KOTLARNICI
	

	ELEKTRO RADOVI U KOTLARNICI:
	

	UKUPNO MAŠONSKE INSTALACIJE  BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	
	Укупна цена  без ПДВ-а
	

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)
	

	A.4. PREDMER I PREDRAČUN OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA - PRIKAZ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA


	1. PROTIVPOŽARNA OPREMA

	1.1
	Protivpožarni ručni vatrogasni aparat za gašenje inicijalnih požra tipa "S9" Nabavka, isporuka i montaža.
	kom
	20
	
	
	
	

	1.2
	Protivpožarni ručni vatrogasni aparat za gašenje inicijalnih požra tipa "CO2-5" Nabavka, isporuka i montaža.
	kom
	4
	
	
	
	

	1.3
	Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. Sa natpisom UPUTSTVO ZA KORIŠČENJE PPA i opisanim postupkom upotrebe. Nabavka, isporuk a i montaža.
	kom
	24
	
	
	
	

	1.4
	Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. Sa natpisom POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA i opisanim postupkom upotrebe. Nabavka, isporuka i montaža.
	kom
	23
	
	
	
	

	1.5
	Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. Sa fluorescentnim natpisom "Zabranjen pristup nezaposlenim licima" Nabavka, isporuka i montaža.
	kom
	2
	
	
	
	

	1.6
	Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. Sa fluorescentnim natpisom "Zabranjeno pušenje i upotreba otvorenog plamena" Nabavka, isporuka i montaža.
	kom
	24
	
	
	
	

	
	PROTIVPOŽARNA OPREMA


	УКУПНО:
	
	


БИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА): 

	PROTIVPOŽARNA OPREMA BEZ PDV-a
	


	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	
	Укупна цена  без ПДВ-а
	

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	
	5 (3x4)
	

	IZRADE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE  NA REKONSTRUKCIJI JAVNOG OBJEKTA



	1.GRAĐEVINSKI RADOVI

	1.1
	Razbijenje betona dvorišta u širini od 70 cm za potrebe izrade spoljne hidrantske mreže i spoljne kanalizacije objekta C. Obračun po m dužnom razbijene betonske podloge.
	m1
	235,00
	
	
	
	

	1.2
	Rušenje postojeće betonske šahte, sa demontažom postojećeg vodomera i štoplovanjem postojećeg priključka vodovodne mreže iz objekta. Obračunava se po komadu.
	kom
	1
	
	
	
	

	1.3
	Isecanje asfalta u ulici  Trg republike u širini od 70 cm za potrebe izrade vodovodnog priključka od vodovodne šahte do vodomerne šahte. Obračun po m dužnom isečene asfaltne podloge .
	m1
	10,0
	
	
	
	

	1.4
	"Mašinski iskop zemlje za kanalske rovove van objekta u  terenu III kategorije, sa odbacivanjem iskopanog materijala na 1,0 m od ivice s jedne strane rova. Iskop od objekta do  vodovodne (priključne) šahte. 

Prosečna dubina iskopa je 1,00 m hidranska mreža i 1,2 kanlizacija i 0,8 m kišna kanalizacija , a širina rova je 0,70m. 

Pre polaganja cevi dno mora biti poravnato, a bočne strane pravilno odsečene.

U cenu iskopa uračunati obeležavanje, osiguranje rova od  obrušavanja i eventualno  crpljenje vode iz rova.

Obračun po m3 iskopanog rova."
	m³
	330,0
	
	
	
	

	1.5
	"Mašinski iskop zemlje za priključnu šahtu  van objekta u  terenu III kategorije, sa odbacivanjem iskopanog materijala na 1,0 m od ivice iskopa. Iskop raditi za vodovodnu šahtu . 

Obračun po m3 iskopanog rova."
	m³
	4,0
	
	
	
	

	1.6
	Izrada betoske priključne šahte od  AB. Po sledećem opisu :  
 - Šalovanje ploče i zidova šahte    
- Armiranje zidova i ploče šahte Armaturnom  mrežom i u gornjoj i u donjoj zoni.  
- Malterisanje zidova šahte do crnog sjaja   
- Postavljanje penjalica  
- Postavljanje šaht poklopca za težak saobraćaj              
Obračun po komadu izvedenog rezervoara.
	kom
	1
	
	
	
	

	1.7
	"Mašinski iskop zemlje za rekonstrukciju vodomerne šahte   van objekta u  terenu III kategorije, sa odbacivanjem iskopanog materijala na 1,0 m od ivice iskopa. Iskop raditi za vodovodnu šahtu . 

Obračun po m3 iskopanog rova."
	m³
	8
	
	
	
	

	1.8
	Rekonstrukcija  betoske vodomerne  šahte od  AB. Po sledećem opisu : 

- Šalovanje ploče i zidova šahte 

- Armiranje zidova i ploče šahte Armaturnom mrežom i u gornjoj i u donjoj zoni.  

- Malterisanje zidova šahte do crnog sjaja  

- Postavljanje penjalica 

- Postavljanje šaht poklopca za težak saobraćaj 

Obračun po komadu izvedene šahte.
	kom
	1
	
	
	
	

	1.9
	"Mašinski iskop zemlje za kanalizacionu  šahtu   van objekta kod objekta C i atmosferske šahte u  terenu III kategorije, sa odbacivanjem iskopanog materijala na 1,0 m od ivice iskopa. Iskop raditi za vodovodnu šahtu . 

Obračun po m3 iskopanog rova."

	m³
	13,0
	
	
	
	

	1.10
	Nabavka, transport i izrada   kanalizacionih  šahti od  AB prstenova. Kanalizacionu šahtu raditi od prstena  kružnog visine 1000 mm i betonske ploče visine 200 mm. Prstenovi i ploča su domaće proizvodnje neke od fabriki betona koje imaju ovaj program. U cenu ulazi i  poklopac za kolski težak saobraćaj 40t i penjalice.
	
	
	
	
	
	

	
	KŠ
	kom
	13,0
	
	
	
	

	1.11
	Nabavka transport i ubacivanje peska u rov sa planiranjem i razastiranjem ispod, iznad i pored cevi sa podbijanjem oko cevi  u ukupnom sloju od 10+D+10cm. Obračun po m3 ugrađenog peska.
	kom
	60,0
	
	
	
	

	1.12
	Zatrpavnje rovova u kolovoznom delu sljunkom sitnije granulacije  u slojevima debljine 30 cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Cenom je obuhvaćen transport duž trase rova, ubacivanje u rov, razastiranje u slojevima i nabijanje kao i izrada.Obračun po m3 zatrpanog rova.
	m³
	118,0
	
	
	
	

	1.13
	"Zatrpavnje rova probranim materijalom od iskopa, sitnije granulacije bez kamenja u slojevima debljine 30 cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Cenom je obuhvaćen transport duž trase rova, ubacivanje u rov, razastiranje u slojevima i nabijanje kao i izrada.

Obračun po m3 zatrpanog rova."
	m³
	20,0
	
	
	
	

	1.14
	Vraćanje razbijene betonske podloge u prvobitno stanje. Obračun po m dužnom razbijene betonske podloge koja se vraća u prvobitno stanje.
	m1
	275,0
	
	
	
	

	1.15
	Razbijanje podne  podloge u objektu radi izrade mokrih čvorova. Obračun po m2, razbijene podloge
	
	
	
	
	
	

	
	objekat "A"
	m²
	10,0
	
	
	
	

	
	objekat "B"
	m²
	35,0
	
	
	
	

	
	objekat "C"
	m²
	30,0
	
	
	
	

	1.16
	Vraćanje u prvobitno stanje Razbijanje podne  podloge u objektu radi izrade mokrih čvorova. Obračun po m2, razbijene podloge
	
	
	
	
	
	

	
	objekat "A"
	m²
	10,0
	
	
	
	

	
	objekat "B"
	m²
	35,0
	
	
	
	

	
	objekat "C"
	m²
	30,0
	
	
	
	

	1.17
	Razbijanje betonskih korita.obračun po komadu.
	kom
	3,0
	
	
	
	

	1.18
	Izrada betonskih anker blokova i temelja ispod hidrantskih ormara od betona marke MB30 Obračun po m3 utrošenog betona.
	m³
	5,0
	
	
	
	

	1.19
	Betoniranje AB ploče na mestu demontiranih čučavaca u površini od 0.5 m2 po čučavcu (13 kom). Obračun po m2.
	m²
	6,50
	
	
	
	

	1.20
	"Odvoz s utovarom, istovarom i planiranjem preostalog materijala od iskopa, nakon završenog zatrpavanja.

Zemljani materijal i šut odvesti u dgovoru s nadzornim organom na deponiju do 5 km.

Obračun po m3 odvezene zemlje i šuta. "
	m³
	70,0
	
	
	
	

	
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	УКУПНО:
	
	

	2. SANITARNA VODOVODNA MREŽA

	2.1
	Povezivanje postojećeg priključka sanitarne vodovodne mreže na novoprojektovani vod u vodomernoj šahti prekoredukcionog T komada . Obračun po izvedenom priključku.
	kom
	1
	
	
	
	

	2.2
	Demontaža dela  vodovodne  mreže  u  objektu "B", kako bi se zamenila novom nakon rekonstrukcije. Obračun po m dužnom
	m'
	18,0
	
	
	
	

	2.3
	Nabavka cevi i izrada vodovodne mreže od PPR cevi, za radne pritiske do 10 bara u svemu prema projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. 

U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne fazonske komade, pripremno završne radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, probijanje rupa u zidovima, međuspratnim konstrukcijama, , sečenje cevi, spajanje, davanje pada, izolacija cevi po projektu ili zahtevu nadzornog organa, pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja.

Cenom takođe obuhvatiti i montažu i demontažu potrebne radne skele gde visina ugradnje to zahteva 

Obračun po m1 izvedene mreže.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 15/21,3
	m'
	30,0
	
	
	
	

	
	Ø 20/26,9
	m'
	80,0
	
	
	
	

	2.4
	Nabavka i izrada izolacije vodovodnih cevi u žljebovima zidova paronepropusnom profilisanom izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka debljine 4 mm. Cenom obuhvatiti lepljenje izolacije i obradu samolepljivom trakom.Obračun po m1 izolovane mreže.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 15
	m'
	30,0
	
	
	
	

	
	Ø 20
	m'
	80,0
	
	
	
	

	2.5
	Nabavka i montaža propusnih ventila sa navojnim spojem za NP10.Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 15
	kom
	10,0
	
	
	
	

	
	Ø 20
	kom
	10,0
	
	
	
	

	2.6
	Nabavka i montaža ugaonih ventila sa navojnim spojem za NP10.Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 15
	kom
	30,0
	
	
	
	

	2.7
	Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže, pod probnim hidrauličkim pritiskom u svemu prema propisima. Probni pritisak  ne može biti manji od 12 bara.Obračun po m1 ispitane mreže.
	m'
	110,0
	
	
	
	

	2.8
	Izvršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreže u svemu prema važećim propisima.

Nakon dezinfekcije pribaviti atest o sanitarnoj  ispravnosti mreže i vode.

Obračun po m1 ispranog idezinfikovanog cevovoda.
	m'
	110,0
	
	
	
	

	
	SANITARNA VODOVODNA MREŽA
	УКУПНО:
	
	

	3. HIDRANTSKA MREŽA

	3.1
	Izvođenje priključka novoprojektovane vodovodne mreže, prema hidrauličkom proračunu, na već postojeću uličnu vodovodnu mrežu. 

Obračun po komadu izvedenog priključka u zavisnosti od prečnika cevi (u nadležnosti JKP).
	
	
	
	
	
	

	
	HDPE DN100 (Ø110mm)
	kom
	1,0
	
	
	
	

	3.2
	Nabavka, transport i montaža vodovodnih HDPE cevi PE 100 za radni pritisak PN 10 bara, SDR 17. Cevi se međusobno spajaju čeonim zavarivanjem, a na vodovodnu armaturu čeono zavarenim HDPE tuljkom sa letećom prirubnicom ili odgovarajućom liveno gvozdenom zupčastom spojnicom sa letećom prirubnicom. U cenu uračunati i svi potrebni fazonski komadi, kao i spojni i zaptivni materijal. 

Obračun po m' montiranog cevovoda u zavisnosti od prečnika cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	HDPE DN100 (Ø110)
	m'
	6,0
	
	
	
	

	3.3
	Nabavka transport i montaža ventila - ovalnog zasuna tip sa točkom nominalnog prečnika Ø100 za rad na pritisak od 10 bara

Obračun po komadu ugrađenog zatvarača.
	kom
	1
	
	
	
	

	3.4
	Nabavka, transport i postavljanje kombinovanog  vodomera    Ø80  sa kompletnom pratećom armaturom(dva ventila, nepovratni ventil i hvatač nečistoće) za hidransku mrežu u voodmernoj šahti. Obračun po komadu montiranog sa svim elementima.   
	kom
	1
	
	
	
	

	3.5
	Nabavka cevi i izrad aspoljne hidrantske mreže od HDPE cevi PE 100 za radni pritisak PN 10 bara, SDR 17.

U cenu cevne mreže uračunati pripremno završne radove, prenos materijala, sečenje cevi,  spajanje, davanje pada i pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja. Obračun po m1 izvedene mreže.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 65
	m1
	70
	
	
	
	

	
	Ø 100
	m1
	265,0
	
	
	
	

	3.6
	Nabavka, transport i postavljanje LG komada od nodularnog liva na hidranskoj mreži.
	
	
	
	
	
	

	
	T 100
	kom
	5,0
	
	
	
	

	
	T 100/65
	kom
	2,0
	
	
	
	

	
	T100/50
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	T65
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	Q100
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	Q65
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	N 90  Ø80
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	FFR100/65
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	FFR100/50
	kom
	1,0
	
	
	
	

	3.7
	Nabavka, transport i postavljanje PEHD komada od  na hidranskoj mreži.
	
	
	
	
	
	

	
	Tuljak sa slobodnom prirubnicom Ø100/D110
	kom
	28,0
	
	
	
	

	
	Tuljak sa slobodnom prirubnicom Ø65/D75
	kom
	12,0
	
	
	
	

	
	Tuljak sa slobodnom prirubnicom Ø50/D63
	kom
	2,0
	
	
	
	

	3.8
	Nabavka transport i montaža zatvarača Ø80 tip EURO 20 (za ugradbenu garnituru).

Obračun po komadu ugrađenog zatvarača.
	kom
	3,0
	
	
	
	

	3.9
	Nabavka transport i montaža teleskopske ugradbene  garniture za ventile tipa EURO 20, za dubinu ugradnje 1.0-1.5 m .

Obračun po komadu ugrađene ugradbene garniture.
	kom
	3,0
	
	
	
	

	3.10
	Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdene okrugle ulične kape, za ventile, sa poklopcem Ø190mm,  H=270mm, ukupne težine 14 kg. Jediničnom cenom obuhvatiti i potrebnu količinu betona MB20 za izradu stope i fiksiranje kape.

Obračun po komadu ugrađene ulične kape.
	kom
	3,0
	
	
	
	

	3.11
	Nabavka cevi i izrada unutrašnje hidrantske mreže od čeličnih pocinkovanih navojnih cevi u svemu prema projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Cevi moraju biti prema JUS C.B5.225 (DIN2440).

U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne fazonske komade, pripremno završne radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, probijanje rupa u zidovima, međuspratnim konstrukcijama, pregled i ispitivanje na zvuk svake cevi ili komada, sečenje cevi, narezivanje navoja, obavijanje kudeljom natopljenom u firnajz, spajanje, davanje pada, izrada izolacija cevi po projektu ili zahtevu nadzornog organa, pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja.

Cenom obuhvatiti i montažu i demontažu potrebne radne skele gde visina ugradnje to zahteva 

Obračun po m1 izvedene mreže.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 50
	m1
	10,0
	
	
	
	

	
	Ø 65
	m1
	6,0
	
	
	
	

	3.12
	Nabavka materijala i bojenje čeličnih pocinkovanih cevi hidrantske mreže vođenih vidno, a koje nisu zaklonjene spuštenim plafonom, bojom po izboru nadzornog organa. Obračun po m1 obojenih cevi.                                       
	m1
	10,0
	
	
	
	

	3.13
	Nabavka, transport i montaža zidnih protivpožarnih ormarića  u limenoj izradi sa standardnom opremom :

-ventil 2""

-crevo 15 m s kalemom

-mlaznica 12 mm.

Dimenzije ormarića su: 50x50x14 cm.

Obračun po komadu kompletno montirano.
	kom
	2
	
	
	
	

	3.14
	Nabavka, transport i montaža  nadzemnog  PP hidranta sa hidranskim jednokrilnim ormarićem  sa

standardnom opremom.                                                 
- mlaznica, 2 kom

- potisno crevo 15 m, 2 kom

- univerzalni ključ za nadz.hidrant 1 kom

- ABC ključ, 1 kom                                                       
Obračun po komadu kompletno montirano.
	kom
	3
	
	
	
	

	3.15
	Izrada priključka postojeće hidrantske mreže u objektu na novoprojektovanu spoljnu hidransku mrežu. Obračun po komadu.
	kom
	5
	
	
	
	

	3.16
	Izvršiti ispiranje hidrantske mreže u svemu prema važećim tehničkim normativima.

Obračun po m1 ispranog cevovoda.
	m'
	351,0
	
	
	
	

	3.17
	Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti hidrantske mreže, pod probnim hidrauličkim pritiskom u svemu prema propisima. Probni pritisak  ne može biti manji od 12 bara.Obračun po m1 ispitane mreže.
	m'
	351,0
	
	
	
	

	3.18
	Izvršiti ispitivanje spoljnih nadzemnih i unutrašnjih zidnih hidranata u svemu prema propisima i pribavljanje atesta o ispravnosti hidranata od ovlašćene firme. 

Obračun po komadu ispitanog hidranta na propisan protok i pritisak vode na izlivu.
	kom
	5
	
	
	
	

	
	HIDRANTSKA MREŽA
	УКУПНО:
	
	

	4. KANALIZACIONA MREŽA

	4.1
	Demontaža postojeće kanalizacione mreže  u objektu C i od objekta C do postojeće kanalizacione šahte. Obračun po kom.
	m'
	40,0
	
	
	
	

	4.2
	Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreže u zemlji  van objekta od od PVC-U kanalizacionih cevi i fazonskih komada, , klase opterećenja SN8, sa spojem na naglavak sa integrisanim gumenim zaptivnim prstenom, dužine 1, 2, 3, 5 i 6 m, u skladu sa EU normama EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 i EN 9969.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110/104,6
	m'
	15,0
	
	
	
	

	4.3
	Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreže od debelo zidnih PP cevi sa potrebnim fazonskim komadima, za  unutrašnju instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. U cenu uračunati i sav potreban spojni materijal, kao i potrebnu skelu za ugradnju na visini gde je to potrebno.

Obračun po m izvedene mreže.                                                     
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110//104,6 mm
	m'
	115,0
	
	
	
	

	
	Ø50/46,4 mm
	m'
	78,0
	
	
	
	

	4.4
	Nabavka i montaža slivnika  HL310Pr – 3000 ili drugog proizvodjaca istih teh. karakteristika sa univerzalnim odvodom DN50/DN70 /DN100, sa sifonom i Primus umetkom za blokadu zadaha i za slučaj kada u sifonu nema vode, inox ramom dimenzija 123 x 123 mm i podnom hromiranom rešetkom dimenzija 115x115 mm. Cenom obuhvatiti i sav potreban spojni materijal.

	kom
	8,0
	
	
	
	

	4.5
	Nabavka, transport i ugradnja PVC ventilacione  kape sa opšivom prodora kroz krovnu ravan odgovarajućeg prečnika.                  
	kom
	8,0
	
	
	
	

	4.6
	Ispitivanje kanalizacione mreže na propustnost i vododrživost spojeva.Obračun po m1 ispitane mreže.
	m'
	193,0
	
	
	
	

	4.7
	Nabavka, transport i ugradnja olučnjaka  od PVC-a. Obračun po komadu.
	kom
	20,0
	
	
	
	

	4.8
	Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreže u zemlji  van objekta od od PVC-U kanalizacionih cevi i fazonskih komada, , klase opterećenja SN8, sa spojem na naglavak sa integrisanim gumenim zaptivnim prstenom, dužine 1, 2, 3, 5 i 6 m, u skladu sa EU normama EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 i EN 9969.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø160/152,2
	m
	245,0
	
	
	
	

	
	KANALIZACIONA MREŽA
	УКУПНО:
	
	

	5. SANITARIJA

	5.1
	Demontaža postojećih čučavaca i ostale sanitarije u mokrim čvorovima u prizemlju objekta "A" i pisoara i umivaonika u celom objektu "A" . Obračun po koma-du demontiranog čučavca sa sve "S" sifonom, umivainika i pisoara.
	kom
	42,0
	
	
	
	

	5.2
	Nabavka, transport i montaža keramičke WC šolje tip
SIMPLON sa pripadajućom opremom :

- Keramička školjka                                                     
- Bešumni PVC vodokotlić                                                           - Odgovarajuća daska za WC šolju

- potreban spojni i zaptivni materijal. 

Obračun po komadu sve montirano, povezano i ispitano.
	kom
	42,0
	
	
	
	

	5.3
	Nabavka i montaža komplet keramičkog umivaonika sa sledećim elementima:

- keramička školjka umivaonika 550x490,

- odlivni ventil sa metalnim sifonom i rozetom,

- odlivno PE koleno 50mm,

- potreban spojni i zaptivni materijal.

Obračun po komadu kompletno montirano.                                             
	kom
	42,0
	
	
	
	

	5.4
	Nabavka i montaža komplet tuš kade sa sledećim elementima:

- Kadica 90 x 90,

- odlivni ventil sa sifonom i izlivom,,

- potreban spojni i zaptivni materijal.

Obračun po komadu sve montirano, povezano i ispitano.
	kom
	4,0
	
	
	
	

	5.5
	Nabavka, transport i montaža zidno postavljenog pisoara sa skrivenim kacenjem i skrivenim instalacijama, dim 37,5/64,5 cm u beloj boji   sa ugrađenim setom za ispiranje (infracrveno aktiviranje ispirača, mrežno 220V) komplet sa sifonom, sa priborom za kačenje .
	kom
	9,0
	
	
	
	

	5.6
	Nabavka, transport i montaža  WC šolje za lica sa invaliditetom sa pripadaju om opremom :

- keramička školjka  ,

- Odgovarajuća  daska

- svi  priključni elementi  

- potreban spojni i zaptivni materijal.    


	kom
	4,0
	
	
	
	

	5.7
	Nabavka i montaža komplet keramičkog ugradnog umivaonika  za osobe sa invaliditetom:

- keramička školjka umivaonika 

- odlivni ventil sa metalnim sifonom i rozetom,

- odlivno PE koleno 50mm,

- potreban spojni i zaptivni materijal.
	kom
	4,0
	
	
	
	

	5.8
	Nabavka, transport i montaža opreme za hendikepirana lica koja ide uz  konzolnu šolju  :

 - Rukohvat fix šolja 600mm

- Rukohvat sklopiva šolja 600mm          
	kom
	4,0
	
	
	
	

	5.9
	Nabavka, transport i montaža jednoručne zidne baterije za tuš, sa gibljivim crevom i držačem za fiksiranje tuša na zid. Obračun po komadu sve montirano, povezano i ispitano.
	kom
	4,0
	
	
	
	

	5.10
	Nabavka , transport i ugradnja bojlera 80 l .Plaća se po komadu komplet namontirano.
	kom
	2,0
	
	
	
	

	
	Nabavka , transport i ugradnja bojlera 10 l un. Plaća se po komadu komplet namontirano.
	kom
	7,0
	
	
	
	

	5.11
	Nabavka, transport i montaža jednoručne ugradne baterije za  toplu i hladnu vodu za umivaonike koji se menjaju u objektu A i novoprojektovane u objektu B. 

Obračun po komadu kompletno montirano.
	kom
	24,0
	
	
	
	

	5.12
	Nabavka, transport i montaža jednoručne ugradne baterije za  hladnu vodu . 

Obračun po komadu kompletno montirano.
	kom
	13,0
	
	
	
	

	5.13
	Nabavka, transport i montaža jednoručne ugradne baterije za  protočni bojler 

Obračun po komadu kompletno montirano.
	kom
	7,0
	
	
	
	

	5.14
	Nabavka i ugradnja prateće galanterije od prohroma.  

Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.
	
	
	
	
	
	

	
	Nabavka, transport i montaža dispenzer za Mini Jumbo toalet rolnu prečnika do 185mm sa pikslom na vrhu anti-vandal sistem sa ključem i bravicom materijal: ABS mat hrom R270 x D130 mm
	kom
	26,0
	
	
	
	

	
	Nabavka, transport i montaža dispenzer za papirne ubruse kapacitet 600 ubrusa anti-vandal sistem sa ključem i bravicom materijal: ABS mat hrom V290 x Š295 x D120 mm
	kom
	38,0
	
	
	
	

	
	Nabavka, transport i montaža  dozator za tečni sapun na slobodno punjenje kapacitet: 0,55 litara sa ključem i bravicom materijal: sjajni Inox V216 x Š103 x D90 mm
	kom
	38,0
	
	
	
	

	
	SANITARIJA
	УКУПНО:
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (ВиК): 

	GRAĐEVINSKI RADOVI: 
	

	SANITARNA VODOVODNA MREŽA:
	

	HIDRANTSKA MREŽA:
	

	KANALIZACIONA MREŽA :
	

	SANITARIJA:
	

	UKUPNO  VODOVOD IKANALIZACIJA  BEZ PDV-a
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	ОБЈЕКАТ А 
	

	ОБЈЕКАТ Б
	

	ОБЈЕКАТ Ц
	

	УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА
	

	ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ОПРЕМА
	

	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
	

	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	МАШИНСТВО
	

	ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА
	

	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
[4]
	Модел
[5]

	A 

9.1-9.10
B

9.1

C

8.1


	ALUMINIJUMSKI PROZOR, VIŠE DIMENZIJA Novi prozor izraditi po uzoru napostojeći. Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta uz pomoć poliamidnih traka. Prozor snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom. Okapnica je od plastificiranog lima, a parapetna

daska od PVC-a. 

Zastakljenje - providno nisko-emisiono staklo 4+12+4mm, ispunjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote 1,4W/m²K. Otvaranje prozora i nadsvetla oko vertikalne i horizontalne ose (u svemu prema

šemi). Završna obrada je plastificiranje u beloj boji.
	· K≤ 1,4 w°K/м2
	
	

	A 5.7
B 5.3


	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča na fasadi, debljine 10cm. (12cm), Kamenu vunu postaviti kao termo izolaciju objekta I sastavni deo fadadne obloge. Izolacija se postavlja na lepoku sa minimum 40% pokrivenosti ploče. Ploče ređati sa preklopom između redova. Ćoškove obraditi prema tehnologiji proizvođača. Izvršiti tiplovanje ploča sa 5-6 tiplova po m2. Postaviti metalne i PVC profile za

zaštitu uglova i ivica fasade

Obračun po m2 izvedene izolacije.
	· λ=0,034 W/мK
	 
	

	B 7.1
	Nabavka, isporuka instalacija drvenog sportskog poda na elastičnoj podkonstrukciji. Na cementnu košuljicu postavlja se PE folija kao parna brana sa preklpom minimum 10cm. Potrebno je da pod poseduje distancere i sistem štafni kako bi se omogućilo postavljanje na ne idealno ravnu podlogu.

Podna daska se izrađuje od punog drveta minimalne debljine 22mm. Drvo je fabrički lakirano. Ukucavanje mašinski. Pod poseduje obodnu lajsnu sa otvorima za ventilaciju poda. 

Parket i podkonstrukcija prema ЕN 14904 standardu.

U cenu uračunati i neophodne poklopce za odbojku. Obračun po m2                                                                           Hala 460,7m2                                                                                Prostor za rekvizite 57,3m2 
	· ЕN 14904 standard
	
	

	Elektro
4.1
	Nabavka, isporuka i ugradnja: Površinska LED svetiljka sa tankim 9mm profilom.

Elektronski, fiksni izlaz kontrola opreme. II klase elektro.

Telo: Aluminijum, bele boje (RAL 9016). u skladu za

EN12464 office osvetljenje norme, UGR <19, <3000CD / m², 65 °.

Komplet sa LED 4000K

Dimenzije: 597 x 597 x 9 mm

Ukupna snaga: 34.4 W

Svetiljka svetlosni fluks: 3129 lm

ProizvoĎač THORN, BETA OFFICE LED3400-840 HF Q597 (STD) ili ekvivalentna
	Led panel, 4000K, UGR manje od 19
Minimum 30000h radni vek


	
	

	Mašinski
3.7
	Nabavka, isporuka i ugradnja visokoefikasnih cirkulacionih pumpi tipa:

„STRATOS“ 65/1-6 H=3.3m;G=7.36m³/h

„STRATOS“ 50/1-9 H=3.65m;G=5.95m³/h

„STRATOS“ 40/1-4 H=3.69m;G=3.63m³/h

ili odgovarajuće istih karakteristika
	Tip 1
H=3.3m;G=7.36m³/h

 Tip 2

H=3.65m;G=5.95m³/h

 Tip 3

H=3.69m;G=3.63m³/h
	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
17. _________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова Санација ОШ „Свети Сава“ у Пироту буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	М.П.
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
ГРАД ПИРОТ


Српских владара 82


18300 Пирот


 �








_________________________________________________________________________________
Град Пирот / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.45/2018) | 16 од 175

